**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку станка для лазерной резка фанеры**

1. **Наименование и количество:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Кол-во, шт.** |
| 1. | Станок для лазерной резки фанеры  | 1 |

1. **Требования, установленные Заказчиком, техническим характеристикам станка для лазерной резки фанеры**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара** | **Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям** |
| **Показатели, значения которых не могут изменяться** | **Максимальные и (или) минимальные значения показателей** |
| Рабочее поле, мм. | 600\*400 |  |
| Система управления | RuiDa |  |
| Графический дисплей | наличие |  |
| Мощность лазера, Вт. |  | Не менее 60 не более 100 |
| Срок службы лазерной трубки, ч. |  | Не менее 6000 |
| Рабочий стол | Ламели/Соты/Профильная решетка |  |
| Система перемещений | Направляющие рельсы прямоугольные |  |
| Охлаждение лазера | Водяное |  |
|  **В КОМПЛЕКТ (ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ)** |
| **Наименование комплектующих**  | **Количество**  |
| Лазерный станок  | 1 шт. |
| Лазерная трубка  | 1 шт. |
| Программное обеспечение на русском языке  | 1 шт. |
| Лазерный целеуказатель  | 1 шт. |
| Воздушный компрессор  | 1 шт. |
| Вытяжка  | 1 шт. |
| USB кабель  | 1 шт. |
| Силовой кабель  | 1 шт. |
| Силиконовые трубки  | 3 шт. |
| Гофры (ПВХ армированные)  | 1 шт. |
| ЗИП  | 1 шт. |
| Водяная помпа  | 1 шт. |
| Сотовый рабочий стол | 1 шт. |
| Набор ламелей  | 1 шт. |

2.1. Оборудование должно быть новым, не восстановленным, не допускается поставка выставочных образцов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

2.2. Гарантия на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев.

2.3. Срок ремонта в гарантийный срок должен составлять не более 10 рабочих дней во избежание длительных простоев в работе заказчика. Поставщик или производитель оборудования должен предоставить бесплатное и неограниченное консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования. Сервисный центр должен проводить выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Замена неисправных компонентов должна быть бесплатной.

2.4. Год выпуска товара – не ранее 2019г.

**3**. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам и иные показатели, связанные с оказанием услуги на поставку**

3.1. Поставляемые Товары должны быть надлежащего качества, безопасны в эксплуатации, гарантия качества в соответствии с ГОСТом, и соответствовать заявленным в Спецификации товаров характеристикам, и при приемке сопровождаться комплексом соответствующих документов (паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке и т. д.).

3.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.3. Поверхность товаров не должна иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

3.4. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется.

 **Заказчик:**

 Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Демчук