|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель  (наименование характеристики) | Значение | |
| Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| 1 | Песчано-соляная смесь | Применение |  | Для посыпки автомобильных дорог и тротуаров от гололеда | Тонна | 15 |
| Состав |  | 1. Сухой карьерный или речной песок; 2. Техническая соль (93-95% хлорид натрия) |
| Размер фракции соли, мм | Не более 1,5  Не более 3 |  |
| Содержание соли в составе смеси, % | Не менее 10 |  |