Рукав напорный Спец ОГН-РУК1 используется для подключения к мотопомпам с целью тушения пожаров. Через него происходит подача воды и пенообразователя на необходимое расстояние под давлением 1 МПа. Поставляется вместе с соединительной головкой ГР-50. Изготовлен из прочного качественного материала, имеет длительный период эксплуатации.

### Технические характеристики напорного пожарного рукава Спец ОГН-РУК1

### Тип [напорный](https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/tag-page/rukava-vysokogo-davleniya-5743/), Длина 20 м, Диаметр (дюйм) 2, Диаметр (мм) [50](https://chelyabinsk.vseinstrumenti.ru/tag-page/rukava-i-shlangi-dlya-motopomp-50-mm-173827/), Оголовок да, Рабочее давление 1.0 МПа

