**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель  (наименование характеристики) | значение | |
| Минимальные и/или максимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| 1 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 580 |
| Высота, мм. |  | 1540 |
| 2 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 480 |
| Высота, мм. |  | 1450 |
| 3 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 390 |
| Высота, мм. |  | 1530 |
| 4 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 390 |
| Высота, мм. |  | 1450 |
| 5 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 600 |
| Высота, мм. |  | 1520 |
| 6 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 500 |
| Высота, мм. |  | 1440 |
| 7 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 470 |
| Высота, мм. |  | 1440 |
| 8 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 375 |
| Высота, мм. |  | 1520 |
| 9 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 600 |
| Высота, мм. |  | 1520 |
| 10 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 500 |
| Высота, мм. |  | 1440 |
| 11 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 580 |
| Высота, мм. |  | 1520 |
| 12 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, мм. |  | 490 |
| Высота, мм. |  | 1440 |
| 13 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, см |  | 120 |
| Высота, см |  | 77 |
| 14 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, см. |  | 58 |
| Высота, см. |  | 152 |
| 15 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, см. |  | 48 |
| Высота, см. |  | 144 |
| 16 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, см. |  | 58,5 |
| Высота, см. |  | 150 |
| 17 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, см. |  | 49 |
| Высота, см. |  | 143 |
| 18 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, см. |  | 93 |
| Высота, см. |  | 143 |
| 19 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, см. |  | 107 |
| Высота, см. |  | 49 |
| 20 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, см. |  | 42 |
| Высота, см. |  | 131 |
| 21 | Жалюзи | Описание |  | Горизонтальные жалюзи с ламелями прошитые пластиковой цепочкой с грузом | шт. | 1 |
| Материал ламелей |  | Алюминий с антикоррозийным покрытием |
| Ширина ламелей, мм. | Не менее 25 |  |
| Карниз |  | В наличие |
| Цвет ламелей и карниза |  | По согласованию с заказчиком |
| Управление поворотом и сдвигом ламелей |  | По согласованию с заказчиком |
| Вид кронштейна крепления |  | По согласованию с заказчиком |
| Ширина, см. |  | 51 |
| Высота, см. |  | 138 |
| 22 | Прут управления поворотным механизмом с крючком и колокольчиком | Материал |  | Пластик | шт | 1 |
| Цвет |  | По согласованию с заказчиком |
| Высота, см |  | 80 |