**Техническое задание**

На замену стеклопакета ПВХ окон в кабинетах МРТ, Соматического корпуса, по адресу: г. Челябинск, ул. Дружбы 2(ординаторская, комната персонала), замена стеклопакета ПВХ окна в помещении общего пользования (коридор) Поликлиники №2 (филиал), ул. Трудовая 25 А.

- До начала производства стеклопакетов произвести контрольные замеры.

- Распакечивание и снятие разбитого стеклопакета: 1145х765 мм=1шт.

 - Распакечивание и снятие разбитого стеклопакета: 1195х730 мм=1шт

- Распакечивание и снятие разбитого стеклопакета: 1200х725 мм=1шт

-Установка стеклопакета: 1145х765 мм=1шт

-Установка стеклопакета: 1195х730 мм=1шт

-Установка стеклопакета: 1200х725 мм=1шт

-Установка штапика 1210 мм=1шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование применяемых товаров  | Функциональные, технические и качественные характеристики товаров | Ед.  | Кол-во |
| Показатель(наименование, характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки. | Показатели, которые не могут изменяться. |
| 1 | Стеклопакет  | Тип |  | Двухкамерный | Шт. | 1 |
| Заполнение |  | (4М1-10-4М1-10-4М1) |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4 мм |
| Толщина | Не менее 32 |  |
| Ширина |  | 765 |
| Высота |  | 1145 |
| 2 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный | Шт. | 1 |
| Заполнение |  | (4М1-10-4М1-10-4М1) |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина | Не менее 32 |  |
| Ширина |  | 730 |
| Высота |  | 1195 |
| 3 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный | Шт. | 1 |
| Заполнение |  | (4М1-10-4М1-10-4М1) |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина | Не менее 32 |  |
| Ширина |  | 725 |
| Высота |  | 1200 |
| 4 | Штапик | Тип |  | Пластик | Шт. | 1 |
| Толщина профиля, мм |  Не менее 58 |  |
| Ширина,мм |  | 1210 |
| Цвет |  | белый |

Качество материалов, комплектующие изделий, применяемых для выполнения работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество и пожарную безопасность.

При выполнении работ соблюдать действующие строительные нормы и правила, гарантировать качество выполняемых работ, их безопасность и результаты должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил.

Срок выполнения работ:

- Установка стеклопакетов в течении 14 календарных дней с момента заключения договора.

Место выполнения работ:

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Дружбы 2 , корпус №4 ( Соматический), филиал поликлиники № 2, ул. Трудовая 25А.