**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**поставка мебельных защитных экранов для регистратуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель (наименование характеристики) | Значение | |
| Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Мебельные защитные экраны  (конструкции) | Назначение |  | Предназначены для организации рабочего места регистраторов | пм | 17,4 |
| Общая высота конструкции, мм | Не менее 500 не более 505 |  |
| Составляющие конструкции |  | Прозрачное бронированное акриловое стекло и металлические держатели (стойки) |
| Место крепления конструкции |  | На верхнюю столешницу ресепшен |
| Высота стекла в конструкции, мм | Не менее 400 не более 405 |  |
| Толщина стекла конструкции, мм | Не менее 5 не более 6 |  |
| Высота от поверхности крепления до стекла, мм |  | 100 |
| Крепление металлических держателей конструкции к поверхности ресепшен |  | Джокерное |