|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Торговое наименование** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара** | **Кол-во** | **Ед.** |
| 1. | Песок для пескоструйного аппарата Cobra 125 мкм | Очень высокая чистота – око-ло 99,7% AI2O3• Примесь SiO2 ниже 0,06% – всоответствии с нормативамиDIN 8201 опасность силикозаотсутствует.Cobra 125 мкм (450 mesh) Обработка фиссур; распаковка прессуемой керамики / вкладок, Легкая абразия; мягкое удаление оксидов / распаковка; подготовка каркасов (благородные металлы);кондиционирование поверхностей (керамика, пластмасса); удаление цемента (благородные металлы, неблагородныеметаллы); удаление реактивного слоя / кондиционирование перед травлением прессуемой керамики | 1 | Уп. 125 мк (уп. 5 кг.) |
| 2. | Песок для пескоструйного аппарата Cobra 125 мкм | Очень высокая чистота – око-ло 99,7% AI2O3• Примесь SiO2 ниже 0,06% – всоответствии с нормативамиDIN 8201 опасность силикозаотсутствует.Cobra 250 мкм (270 mesh) Легкая абразия; мягкое удаление оксидов / распаковка; подготовка каркасов (благородные металлы);кондиционирование поверхностей (керамика, пластмасса); удаление цемента (благородные металлы, неблагородныеметаллы); удаление реактивного слоя / кондиционирование перед травлением прессуемой керамики | 1 | Уп. 250 мк (уп. 5 кг.) |