|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  товара, страна происхождения | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | | | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед, руб. | Сумма, руб. |
| Показатель  (наименование характеристики) | Значение | |
| Показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| 1 | Саморез | Диаметр, мм |  | 3,5 | шт | 100 |  |  |
| Длина, мм |  | 35 |
| Наконечник |  | Острый |
| 2 | Дюбель распорный | Диаметр, мм |  | 6 | шт | 100 |  |  |
| Длина, мм |  | 30 |
| 3 | Кабель-канал | Материал |  | ПВХ-пластик | м | 24 |  |  |
| Высота, мм |  | 25 |
| Ширина, мм |  | 25 |
| Тип замка |  | Двойной |
| Цвет |  | По согласованию с Заказчиком |
| 4 | Доводчик дверной | Материал |  | Металл | шт | 2 |  |  |
| Тип расположения |  | Сверху |
| Для дверей весом, кг | Не менее 80 |  |
| Тип тяги |  | Рычажная |
| Длина, мм | Не менее 180 |  |
| Глубина, мм | Не менее 65 |  |
| Высота, мм | Не менее 40 |  |
| Функция фиксации положения открывания |  | Отсутствие |
| Регулировка скорости закрывания | Не менее 2-х диапазонов |  |
| Цвет |  | По согласованию с Заказчиком |