**Техническое задание**

**(оборудование для студийных съемок и монтажа)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, страна производитель | Ед.  | Технические характеристики | Цена | Сумма |
| Видеомонопод | 1 шт. | 1. Тип штатива - монопод 2. Материал - алюминий 3. Максимальная высота - 2030 мм 4. Минимальная высота - 780 мм 5. Длина в сложенном состоянии - 780 мм 6. Максимальная нагрузка - 5 кг 7. Количество секций ног - 4 шт 8. Головка в комплекте - есть 9. Вес - 2.1 кг |  |  |
| Внешний HDD | 1 шт. | 1. Объем накопителя - 2 ТБ
2. Скорость вращения шпинделя - 5400 rpm
3. Объем буфера - 8 МБ
4. Интерфейс подключения - USB 3.2 Gen 1 Type A
5. Пропускная способность интерфейса - 5 Гбит
6. Форм-фактор - 2.5"
7. Материал корпуса - пластик
8. Длина - 111 мм
9. Ширина - 82.4 мм
10. Толщина - 21 мм
11. Вес - 234 г
 |  |  |
| Стойка-тренога с амортизатором (стойка-тренога Godox 304 с амортизатором) | 2 шт. | 1. Максимальная нагрузка - 6кг
2. Количество секций - 3
3. Максимальная рабочая высота - 200 см
4. Минимальная рабочая высота - 78 см
5. Длина в сложенном виде - 70 см
6. Диаметр нижней секции - 25мм
7. Материал секций - алюминий
8. Шпигот - 5/8“, резьба 1/4“
9. Амортизация - пружинная
10. Вес - 1.2 кг
 |  |  |
| Осветитель светодиодный студийный (осветитель светодиодный Godox LED500C студийный)  | 2 шт. | 1. Внешнее питание через адаптер - 13~16,8 В 2. Количество каналов - 16 3. Количество групп - 6 групп (A, B, C, D, E, F) 4. Мощность - макс. 32 Вт 5. Цветовая температура - 5600К±300К 6. Освещенность - 2900 (1м/4100К) 1450 (1м/3300К) 1450 (1м/5600К) 7. Диапазон яркости - 3300К/5600К: 10%~100% 3400К~5500К: 25%~100% 8. Количество светодиодов - 5600К: 252 3300К: 252 9. Рабочая температура - -10~50˚C 10. Размеры - 390x300x60 мм 11. Вес нетто - 1.44 кг |  |  |
| Карта памяти | 2 шт. | 1. Тип карты памяти – SDXC 2. Объем карты памяти – 64 ГБ 3. Класс – 10 4. Интерфейс шины данных - UHS-I Class 3 5. Макс. скорость передачи данных - 170 МБ/сек |  |  |
| Литий-ионная аккумуляторная батарея (аккумулятор оригинальный Fujifilm NP-W126S) | 1 шт. | 1. Тип - NP-W126S 2. Емкость - 1260 mAh 3. Напряжение - 7.2v |  |  |
| Удлинитель | 3 шт. | 1. Тип изделия – удлинитель
2. Материал – пластик
3. Форма - прямоугольная
4. Количество жил – 3
5. Количество розеток – 3-4
6. Количество штепсельных розеток с заземляющим контактом – 3-4
7. Марка кабеля/провода – ПВС
8. Длина кабеля питания - 5 м.
 |  |  |
| Цифровая беззеркальная фотокамера со сменной оптикой (FujiFilm X-T30 Body black) | 1 шт. | 1. Разрешение матрицы, Мпикс 26 млн. 2. Матрица X-Trans CMOS 4 23.6 х 15.6 мм 3. Cменный объектив 4. Чувствительность ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800) 5. Тип фокусировки гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз;) 6. 425 фазовых точек (91% кадра по горизонтали, 94.5% по вертикали), 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C 7. Экспокоррекция+/- 5 EV с шагом 1/3 EV 8. Выдержка механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 1 с. 9. Дисплей 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. точек, с изменяемым углом наклона (вверх, вниз) 10. Размер LCD дисплея не менее 3.0" 11. Скоростная съемка электронный затвор: 20 кадров/с, 32 снимка в JPEG, 17 в RAW (30 кадров/с при разрешении 16 Мп, кроп 1.25х, 26 в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с; все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView 12. Таймер 2, 10 с 13. Ведущее число встроенной вспышки 7 (ISO 200) 14. Брекетинг композиции: +/- 3 EV, 2 - 9 кадров 15. Максимальное разрешение при фото 6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее 16. Маx разрешение при видео DCI 4K 4096 х 2160: до 30 кадров/с, UHD 4K 3840 x 2160: до 60 кадров/с, Full HD 2048 х 1080: до 60 кадров/с, Full HD 1920 х 1080: до 120 кадров/с, 17. Карты памяти SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот 18. Питание Аккумулятор: литий-ионная батарея NP-W126S 19. Использование сменных объективов, насадок 20. Размеры не более 118.4 х 82.8 х 46.8 мм 21. Вес не более 383 г (с аккумулятором и картой памяти), 333 г (только корпус) |  |  |
| Объектив для цифровой беззеркальной фотокамеры (FUJIFILM XF 35mm f/1.4 R) | 1 шт. | 1. Тип объектива - широкоугольный 2. Фокусное расстояние - 35 мм 3. Диафрагма - F1.40 4. Минимальная диафрагма - F16 5. Крепление - Fujifilm X Mount 6. Автоматическая фокусировка - есть 7. Число элементов / групп элементов - 8 / 6 8. Число асферических элементов - 1 9. Число лепестков диафрагмы - 7 10. Размеры (D x L) - 65 x 54.9 мм 11. Вес - 187 г 12. Угол обзора - 44.20 град.мин 13. Минимальное расстояние фокусировки - 0.28 м 14. Диаметр резьбы для светофильтра - 52 мм |  |  |

Итого: