**Техническое задание**

**(оборудование для студийных съемок и монтажа)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, страна производитель | Ед. | Технические характеристики | Цена | Сумма |
| Видеомонопод | 1 шт. | 1. Тип штатива - монопод  2. Материал - алюминий  3. Максимальная высота - 2030 мм  4. Минимальная высота - 780 мм  5. Длина в сложенном состоянии - 780 мм  6. Максимальная нагрузка - 5 кг  7. Количество секций ног - 4 шт  8. Головка в комплекте - есть  9. Вес - 2.1 кг |  |  |
| Внешний HDD | 1 шт. | 1. Объем накопителя - 2 ТБ 2. Скорость вращения шпинделя - 5400 rpm 3. Объем буфера - 8 МБ 4. Интерфейс подключения - USB 3.2 Gen 1 Type A 5. Пропускная способность интерфейса - 5 Гбит 6. Форм-фактор - 2.5" 7. Материал корпуса - пластик 8. Длина - 111 мм 9. Ширина - 82.4 мм 10. Толщина - 21 мм 11. Вес - 234 г |  |  |
| Стойка-тренога с амортизатором (стойка-тренога Godox 304 с амортизатором) | 2 шт. | 1. Максимальная нагрузка - 6кг 2. Количество секций - 3 3. Максимальная рабочая высота - 200 см 4. Минимальная рабочая высота - 78 см 5. Длина в сложенном виде - 70 см 6. Диаметр нижней секции - 25мм 7. Материал секций - алюминий 8. Шпигот - 5/8“, резьба 1/4“ 9. Амортизация - пружинная 10. Вес - 1.2 кг |  |  |
| Осветитель светодиодный студийный (осветитель светодиодный Godox LED500C студийный) | 2 шт. | 1. Внешнее питание через адаптер - 13~16,8 В  2. Количество каналов - 16  3. Количество групп - 6 групп (A, B, C, D, E, F)  4. Мощность - макс. 32 Вт  5. Цветовая температура - 5600К±300К  6. Освещенность - 2900 (1м/4100К) 1450 (1м/3300К) 1450 (1м/5600К)  7. Диапазон яркости - 3300К/5600К: 10%~100% 3400К~5500К: 25%~100%  8. Количество светодиодов - 5600К: 252 3300К: 252  9. Рабочая температура - -10~50˚C  10. Размеры - 390x300x60 мм  11. Вес нетто - 1.44 кг |  |  |
| Карта памяти | 2 шт. | 1. Тип карты памяти – SDXC  2. Объем карты памяти – 64 ГБ  3. Класс – 10  4. Интерфейс шины данных - UHS-I Class 3  5. Макс. скорость передачи данных - 170 МБ/сек |  |  |
| Литий-ионная аккумуляторная батарея (аккумулятор оригинальный Fujifilm NP-W126S) | 1 шт. | 1. Тип - NP-W126S  2. Емкость - 1260 mAh  3. Напряжение - 7.2v |  |  |
| Удлинитель | 3 шт. | 1. Тип изделия – удлинитель 2. Материал – пластик 3. Форма - прямоугольная 4. Количество жил – 3 5. Количество розеток – 3-4 6. Количество штепсельных розеток с заземляющим контактом – 3-4 7. Марка кабеля/провода – ПВС 8. Длина кабеля питания - 5 м. |  |  |
| Цифровая беззеркальная фотокамера со сменной оптикой (FujiFilm X-T30 Body black) | 1 шт. | 1. Разрешение матрицы, Мпикс 26 млн.  2. Матрица X-Trans CMOS 4 23.6 х 15.6 мм  3. Cменный объектив  4. Чувствительность ISO 160 - 12800 c расширением до ISO 80 - 51200 (видео: ISO 160 - 12800)  5. Тип фокусировки гибридный АФ: по контрасту + с детекцией фаз;)  6. 425 фазовых точек (91% кадра по горизонтали, 94.5% по вертикали), 1 точка, зона, широкая зона / трекинг (AF-S / AF-C  7. Экспокоррекция+/- 5 EV с шагом 1/3 EV  8. Выдержка механический затвор: 1/4000 - 30 с., ручная (bulb) - до 60 мин., электронный затвор: 1/32000 - 1 с.  9. Дисплей 3 дюйма (7.6 см), ЖК TFT, прибл. 1.04 млн. точек, с изменяемым углом наклона (вверх, вниз)  10. Размер LCD дисплея не менее 3.0"  11. Скоростная съемка электронный затвор: 20 кадров/с, 32 снимка в JPEG, 17 в RAW (30 кадров/с при разрешении 16 Мп, кроп 1.25х, 26 в JPEG, 17 в RAW), механический затвор: 8 кадров/с; все режимы - с автофокусом, автоэкспозицией и LiveView  12. Таймер 2, 10 с  13. Ведущее число встроенной вспышки 7 (ISO 200)  14. Брекетинг композиции: +/- 3 EV, 2 - 9 кадров  15. Максимальное разрешение при фото 6240 x 4160 (3:2), 6240 x 3512 (16:9), 4160 x 4160 (1:1) и менее  16. Маx разрешение при видео DCI 4K 4096 х 2160: до 30 кадров/с, UHD 4K 3840 x 2160: до 60 кадров/с, Full HD 2048 х 1080: до 60 кадров/с, Full HD 1920 х 1080: до 120 кадров/с,  17. Карты памяти SD, SDHC, SDXC (UHS-I), 1 слот  18. Питание Аккумулятор: литий-ионная батарея NP-W126S  19. Использование сменных объективов, насадок  20. Размеры не более 118.4 х 82.8 х 46.8 мм  21. Вес не более 383 г (с аккумулятором и картой памяти), 333 г (только корпус) |  |  |
| Объектив для цифровой беззеркальной фотокамеры (FUJIFILM XF 35mm f/1.4 R) | 1 шт. | 1. Тип объектива - широкоугольный  2. Фокусное расстояние - 35 мм  3. Диафрагма - F1.40  4. Минимальная диафрагма - F16  5. Крепление - Fujifilm X Mount  6. Автоматическая фокусировка - есть  7. Число элементов / групп элементов - 8 / 6  8. Число асферических элементов - 1  9. Число лепестков диафрагмы - 7  10. Размеры (D x L) - 65 x 54.9 мм  11. Вес - 187 г  12. Угол обзора - 44.20 град.мин  13. Минимальное расстояние фокусировки - 0.28 м  14. Диаметр резьбы для светофильтра - 52 мм |  |  |

Итого: