**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | | | Ед. измерения | Количество |
| Показатель (наименование характеристики) | значение | |
| Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| 1. | Проектор | Тип проектора |  | Стационарный | шт. | 6 |
| Тип монтажа |  | настольный |
| Разъемы подключения |  | HDMI, VGA (15-pin D-Sub), USB-порт, под микрофон, аудиовход (RCA White/Red) |
| Максимальное проекционное расстояние, метр | не менее 1,5 |  |
| Тип источника света |  | LED (светодиоды) |
| Технология проецирования |  | LCD |
| Мощность лампы, Вт | Не менее 40 |  |
| Срок службы (лампы) источника света, ч. | Не менее 30000 |  |
| Максимальный формат изображения |  | 16:9 |
| Контрастность | Не менее 15000:1 |  |
| Яркость, лм | Не менее 1800 |  |
| Основное разрешение |  | HD (1280х720) |
| Максимальное поддерживаемое разрешение |  | Full HD (1920х1080) |
| Поддержка видео форматов/кодеков | Не менее DIVX, XVID, MOV, MKV, RMVB |  |
| Поддержка аудио форматов/кодеков | Не менее MP3, WMA, AAC |  |
| Поддержка форматов изображений | Не менее JPEG, BMP, PNG |  |
| Пульт дистанционного управления |  | наличие |
| 2. | Монитор | Размер диагонали, Дюйм (25,4 мм) | Не менее 23,8 |  | шт. | 1 |
| Разрешение экрана |  | 1920x1080 |
| Максимальная частота обновления (смена кадров), Герц | Не менее 75 |  |
| Тип матрицы |  | IPS |
| Угол обзора по вертикали, градус | Не менее 178 |  |
| Угол обзора по горизонтали, градус | Не менее 178 |  |
| Формат изображения |  | 16:9 |
| Наличие встроенных динамиков |  | Да |
| Комплектация |  | Шнур питания, VGA кабель |