|  |
| --- |
|  |
| Стройка: | МКУ СП "ЦОДОО" по Калининскому району г. Челябинска |
|  |
| Объект: | МАОУ "СОШ № 21 г. Челябинска". пр. Победы, 113 А |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| к дефектной ведомости № 29 |
| на текущий ремонт эвакуационных выходов |
| Основание: дефектная ведомость |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.134 |
| 2. | Е56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.03 |
| 3. | Т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.473 |
| 4. | Т03-02-01-035 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 35 км | 1 т груза | 0.473 |
| 5. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, применительно | 1 м2 проема | 13.4 |
| 6. | С206-0465 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 24-19И | шт. | 3 |
| 7. | С206-0433 | Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме двупольных | компл. | 3 |
| 8. | С101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 |
| 9. | С101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 12 |
| 10. | Е09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 6 |
| 11. | С101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 6 |
| 12. | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.08 |
| 13. | Е61-1-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.08 |
| 14. | С101-3172 | Шпатлевка Ветонит ТТ | т | 0.019 |
| 15. | Е15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Стоян Н.Н. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |