|  |  |
| --- | --- |
| Беспроводной роутер – 4шт (D-LINK DIR-815) | |
|  |  |
| Входной интерфейс | 10/100BASE-TX/4G ready |
| Частота процессора | Не менее 1000 МГц |
| Оперативная память | Не менее 64 МБ |
| Флеш-память | Не менее 16 МБ |
| Wi-Fi | |
| Количество диапазонов | двухдиапазонный |
| Диапазон 2.4 ГГц | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11b | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11g | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | есть |
| Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
| Диапазон 5 ГГц | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц | есть |
| Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц | есть |
| Скорость 802.11n, 5 ГГц | 300 Мбит/с |
| Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц | есть |
| Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 867 Мбит/с |
| Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам | 1167 Мбит/с |
| Безопасность | |
| Стандарт WEP | есть |
| Стандарт WPA | есть |
| Стандарт WPA2 | есть |
| Поддержка WPS | есть |
| Защита от атак Denial-of-service (DoS) | есть |
| Межсетевой экран (FireWall) | есть |
| Протоколы и функции | |
| Поддержка QoS | есть |
| Поддержка динамического DNS | есть |
| Поддержка протокола IPv6 | есть |
| Поддержка VPN | есть |
| DHCP-сервер | есть |
| Порты | |
| Кол-во портов WAN | 1 |
| Количество выходных портов 10/100BASE-TX | 4 |
| Кол-во портов USB 2.0 | 1 |
| Антенны | |
| Количество антенн | 4 |
| Тип антенн | внешние, несъемные |
| Внешние антенны | 4 |
| Технология Beamforming | есть |
| Особенности | |
| Поддержка 3G модемов | есть |
| Поддержка 4G модемов | есть |

# HDMI кабель – 2шт (HDMI Cablexpert CC-S-HDMI03-15M, серия Silver, v1.4, M/M, ферритовые кольца,15 м, черный)

Позолоченные контакты: 24К

Версия HDMI: V1.4

Ширина полосы пропускания сигнала: 10.2 ГБит/с

Разрешение: поддержка разрешения 4K х 2К (4096×2160 при 24 Гц, 3840×2160 при 24, 25, и 30 Гц и 1920×1080 при 120 Гц)

Длина: 15 м

**Разъем №1**‎: ‎HDMI (m)

**Разъем №2**‎: ‎HDMI (m)