Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель  (наименование характеристики) | Значение | |
| Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Пена монтажная | Применение |  | Для монтажа окон и дверей, заполнения пустот, щелей, герметизации стыков; обеспечения тепло- и звукоизоляции; монтажа строительных конструкций. | шт | 10 |
| Основа |  | Полиуретан |
| Объем выхода пены | Не менее 65 л |  |
| Температура применения | От не менее -18 °С  До не более +50 °С |  |
| Ручка | Применение |  | Для окон ПВХ | шт | 40 |
| Материал |  | Пластик, стальное основание |
| Резинка уплотнительная | Назначение |  | Для фурнитуры окон и дверей | м | 50 |
| Форма поставки |  | Бухта |
| Диапазон рабочих температур | От не менее -40°С  До не более +90°С |  |