|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| Наименование редакции сметных нормативов | | ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр) | | | | | |
| Наименование программного продукта | | ПК РИК (вер. 1.3.210129) | | | | | |
| МКУ СП "ЦОДОО" по Калининскому району г. Челябинска | | | | | | | |
| *(наименование стройки)* | | | | | | | |
| МАОУ "СОШ № 21 г. Челябинск", Проспект Победы, 113А | | | | | | | |
| *(наименование объекта капитального строительства)* | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) №** | | | | | **50-4** | | |
| текущий ремонт коридора 1 этажа (замена дверей в спортзале, тех. помещении и санузле 2 этажа) | | | | | | | |
| *(наименование конструктивного решения)* | | | | | | | |
| Составлен | базисно-индексным | методом | | | | | |
| Основание |  | | | |  | | |
|  | *(проектная и (или) иная техническая документация)* | | | |  | | |
| **Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен** | | **1 кв. 2021** | **(01.01.2000)** |  | | | |
| **Сметная стоимость** | 112.79 (20.44) | тыс. руб. |  | | | | |
| *в том числе* |  | | | | | | |
| **строительных работ** | 93.99 (17.03) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | | | 5.91 (0.41) | тыс. руб. |
| **монтажных работ** |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | | | 34.9449581 | чел.-ч. |
| **оборудования** |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | | | 0.1588 | чел.-ч. |
| **прочих затрат** |  | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
| на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРр 56-11-1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.205 |  | 0.205 |  |  |  |  | 126 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 42.27 |  | 8.67 | 14.5 | 126 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.13 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 14.5 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 4.89 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 4.21 |  | 0.86 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 42.27 |  | 8.67 |  | 126 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8.67 |  | 126 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 82 |  | 82 |  |  | 7.11 |  | 103 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 5.38 |  | 78 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **21.16** |  | **307** |
| 2 | ТЕРр 56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.0769 |  | 0.0769 |  |  |  |  | 406 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 364.25 |  | 28.01 | 14.5 | 406 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.13 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 14.5 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 4.89 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 36.28 |  | 2.79 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 364.25 |  | 28.01 |  | 406 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28.01 |  | 406 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 82 |  | 82 |  |  | 22.97 |  | 333 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 17.37 |  | 252 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **68.35** |  | **991** |
| 3 | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 1 139 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 818.10 |  | 72.72 | 14.5 | 1 054 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 260.54 |  | 10.42 | 8.13 | 85 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 48.28 |  | 1.93 | 14.5 | 28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 4.89 |  |
|  | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор | т | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 179.30 |  | 7.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3.97 |  | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 078.64 |  | 83.14 |  | 1 139 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 74.65 |  | 1 082 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 82 |  | 82 |  |  | 61.21 |  | 887 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 62 |  | 62 |  |  | 46.28 |  | 671 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **190.63** |  | **2 697** |
| 4 | ТССЦпг 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.593 |  | 0.593 |  |  |  |  | 172 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 5.25 |  | 3.11 | 8.13 | 25 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 30.56 |  | 18.12 | 8.13 | 147 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.13 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.58 |  | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 35.81 |  | 21.23 |  | 172 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3.11 |  | 25 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 100 |  | 100 |  |  | 3.11 |  | 25 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 60 |  | 60 |  |  | 1.87 |  | 15 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **26.21** |  | **212** |
| 5 | ТССЦпг 03-21-01-035 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км | 1 т груза | 0.593 |  | 0.593 | 26.46 |  | 15.69 | 8.13 | 128 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **15.69** |  | **128** |
| 6 | ТЕР 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 7.69 |  | 7.69 |  |  |  |  | 6 707 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 30.10 |  | 266.19 | 14.5 | 3 860 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 21.31 |  | 204.84 | 8.13 | 1 665 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 14.5 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 31.42 |  | 241.62 | 4.89 | 1 182 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | ТССЦ 203-9066 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2.40 | 1.15 | 21.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 82.83 |  | 712.65 |  | 6 707 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 266.19 |  | 3 860 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 81 |  | 81 |  |  | 215.61 |  | 3 127 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 72.25 |  | 72.25 |  |  | 192.32 |  | 2 789 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **1 120.58** |  | **12 623** |
| 7 | Прайс-лист | Двери двупольные из алюминиевого профиля с глухим заполнением (32647,68\*1,02/1,2/4,89=5674,95) | шт. | 1 |  | 1 | 27 750.51 |  | 5 674.95 | 4.89 | 27 751 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **5 674.95** |  | **27 751** |
| 8 | Прайс-лист | Двери однопольные из алюминиевого профиля с глухим заполнением нижней части и остеклением верхней части (20102,95\*1,02/1,2/4,89=3494,38) | шт. | 1 |  | 1 | 17 087.52 |  | 3 494.38 | 4.89 | 17 088 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **3 494.38** |  | **17 088** |
| 9 | Прайс-лист | Двери однопольные из алюминиевого профиля с глухим заполнением нижней части и верхней части (14671,55\*1,02/1,2/4,89=2550,27) | шт. | 1 |  | 1 | 12 470.82 |  | 2 550.27 | 4.89 | 12 471 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 550.27** |  | **12 471** |
| 10 | Прайс-лист | Двери однопольные из алюминиевого профиля с глухим заполнением нижней части и остеклением верхней части (16403,46\*1,02/1,2/4,89=2851,32) | шт. | 1 |  | 1 | 13 942.95 |  | 2 851.32 | 4.89 | 13 943 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **2 851.32** |  | **13 943** |
| 11 | ТЕР 09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 529 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 1.15 |  | 13.92 |  | 32.02 | 14.5 | 464 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 1.25 |  | 2.78 |  | 6.95 | 8.13 | 57 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 14.5 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0.81 |  | 1.62 | 4.89 | 8 |
|  | ТССЦ 101-9411 | Скобяные изделия | компл. | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1.11 | 1.15 | 2.55 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 17.51 |  | 40.59 |  | 529 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32.02 |  | 464 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 81 |  | 81 |  |  | 25.94 |  | 376 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 72.25 |  | 72.25 |  |  | 23.13 |  | 335 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **89.66** |  | **1 240** |
| 12 | ТССЦ 101-0961 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |  | 2 | 464.00 |  | 928.00 | 4.89 | 4 538 |
|  |  | **Всего по позиции** |  |  |  |  |  |  | **928.00** |  | **4 538** |
|  |  |  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете | | | | | |  | 16 413.88 |  | 85 038 |
|  |  | *в том числе* | | | | | |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда | | | | | |  | 407.61 |  | 5 910 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | |  | 222.21 |  | 1 807 |
|  |  | материальные ресурсы | | | | | |  | 15 742.16 |  | 76 981 |
|  |  | перевозка | | | | | |  | 41.90 |  | 340 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | |  | 409.54 |  | 5 938 |
|  |  | Всего накладные расходы | | | | | |  | 332.84 |  | 4 826 |
|  |  | Всего сметная прибыль | | | | | |  | 284.48 |  | 4 125 |
|  |  | **ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)** | | | | | |  | **17 031.20** |  | **93 989** |
|  |  | НДС 20% | | | | | |  | 3 406.24 | 20 | 18 798 |
|  |  | Всего с НДС | | | | | |  | 20 437.44 |  | 112 787 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Составил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
|  | | |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |