1. **Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Характеристики** |
| МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M4125idn  |

|  |
| --- |
| Общие характеристики |
| Тип  | МФУ лазерное  |
| Модель  | Kyocera ECOSYS M4125idn  |
| Код производителя  | 1102P23NL0  |
| Основной цвет  | белый  |
| Дополнительный цвет  | черный  |
| Функции устройства  | принтер , сканер , копир  |
| Принтер |
| Технология печати  | лазерная  |
| Цветность печати  | черно-белая  |
| Максимальный формат  | A3  |
| Автоматическая двусторонняя печать  | есть  |
| Максимальное разрешение черно-белой печати  | 1200x1200 dpi  |
| Скорость черно-белой печати (стр/мин)  | 12 стр/мин (А3) , 25 стр/мин (А4)  |
| Время выхода первого черно-белого отпечатка  | 5.8 сек  |
| Максимальное разрешение цветной печати  | нет  |
| Скорость цветной печати (стр/мин)  | нет  |
| Время выхода первого цветного отпечатка  | нет  |
| Количество страниц в месяц  | 100000  |
| Сканер |
| Оптическое разрешение сканера  | 600x600 dpi  |
| Скорость сканирования  | 50 стр/мин  |
| Максимальный формат бумаги (сканер)  | A3  |
| Устройство автоподачи  | есть  |
| Тип устройства автоподачи  | двухстороннее  |
| Функции сканирования  | сканирование в электронную почту , сканирование в сетевую папку  |
| Копир |
| Максимальное разрешение копира  | 1200x1200 dpi  |
| Скорость копирования  | 25 стр/мин  |
| Изменение масштаба  | 25-400 %  |
| Шаг масштабирования  | 1 %  |
| Максимальное количество копий за цикл  | 999  |
| Лотки |
| Емкость подачи  | 1600  |
| Емкость выходного лотка  | 300  |
| Емкость лотка ручной подачи  | 100  |
| Расходные материалы |
| Поддерживаемая плотность носителей  | 60 - 163 г/м2  |
| Количество картриджей  | 1 шт  |
| Модель картриджей  | Kyocera TK-6115 (15000 стр.)  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |