1. **Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Характеристики** |
| МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M4125idn | |  |  | | --- | --- | | Общие характеристики | | | Тип | МФУ лазерное | | Модель | Kyocera ECOSYS M4125idn | | Код производителя | 1102P23NL0 | | Основной цвет | белый | | Дополнительный цвет | черный | | Функции устройства | принтер , сканер , копир | | Принтер | | | Технология печати | лазерная | | Цветность печати | черно-белая | | Максимальный формат | A3 | | Автоматическая двусторонняя печать | есть | | Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi | | Скорость черно-белой печати (стр/мин) | 12 стр/мин (А3) , 25 стр/мин (А4) | | Время выхода первого черно-белого отпечатка | 5.8 сек | | Максимальное разрешение цветной печати | нет | | Скорость цветной печати (стр/мин) | нет | | Время выхода первого цветного отпечатка | нет | | Количество страниц в месяц | 100000 | | Сканер | | | Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi | | Скорость сканирования | 50 стр/мин | | Максимальный формат бумаги (сканер) | A3 | | Устройство автоподачи | есть | | Тип устройства автоподачи | двухстороннее | | Функции сканирования | сканирование в электронную почту , сканирование в сетевую папку | | Копир | | | Максимальное разрешение копира | 1200x1200 dpi | | Скорость копирования | 25 стр/мин | | Изменение масштаба | 25-400 % | | Шаг масштабирования | 1 % | | Максимальное количество копий за цикл | 999 | | Лотки | | | Емкость подачи | 1600 | | Емкость выходного лотка | 300 | | Емкость лотка ручной подачи | 100 | | Расходные материалы | | | Поддерживаемая плотность носителей | 60 - 163 г/м2 | | Количество картриджей | 1 шт | | Модель картриджей | Kyocera TK-6115 (15000 стр.) | |  | | |  |  | |  |  | |  |  | |