Жесткий диск

Форм фактор 3,5

Интерфейс SATAIII

Объем 4 ТБ

Скорость шпинделя 5900 об/мин

Объем кеш памяти 64МБ

Должен быть разработан для систем видеонаблюдения. ( лучше бренд Seagete)