Управление здравоохранения администрации г. Челябинска



Муниципальное автономное учреждение здравоохранения

«Станция скорой медицинской помощи» (МАУЗ ССМП)

пр. Победы, д. 287, Челябинск, 454136,

тел./ факс (351) 724–55–22, e–mail: [ssp@uzag74.ru](mailto:ssp@uzag74.ru)

ОКПО 21487779, ОГРН 1027402329668, ИНН/ КПП 7447009574 /744701001

Руководителю организации

20 января 2021г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Запрос коммерческого предложения

Для формирования бюджета по подготовке проведения процедуры закупки товаров, работ, услуг прошу представить коммерческое предложение (*далее КП*):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Требование, условия |
| 1 | Объект закупки | *Оказание услуг по проверке пожарных кранов на водоотдачу,*  *перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных дверей и люков ОКПД2: 84.25.11.120* |
| 2 | Требования к объекту закупки | Указываются в прилагаемом ТЗ |
| 3 | Требования к участникам | *Наличие действующей лицензии, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;*  *монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах* |
| 4 | Срок предоставления КП | 22.01.2021г. |
| 5 | Срок действия КП | Не менее шестидесяти календарных дней |
| 6 | Период оказания услуг | с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года. |
| 7 | Условия оказания услуг | Место оказания услуг – г. Челябинск, по адресам указанным в ТЗ (Приложение к запросу) *Выполнение услуг и оформление результатов должно соответствовать нормативной документации: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г., Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».* |
| 8 | Условия оплаты | *В течение* ***15 (Пятнадцати) рабочих*** *дней с момента подписания документа о приемке обеими сторонами*  *В Цену настоящего договора включены все затраты Исполнителя, необходимые для оказания услуг, оформление необходимых документов, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортных расходов.* |
| 9 | Ответственное лицо | Кривозубова В. В. |

***Если потенциальный исполнитель, получивший настоящий запрос, обнаружит неточность или противоречие действующим нормативным актам, просьба уведомить заказчика по телефону или электронной почте с указанием замечаний.***

Заказчик оставляет за собой право внести изменения в документацию без изменения объекта закупки.

Коммерческие предложения должны быть представлены на фирменном бланке, с указанием телефона, Ф.И.О. специалиста, ответственного за составление коммерческого предложения.

Ответ на запрос не является офертой и не обязывает принимать участие в процедуре закупки.

- Техническое задание

(приложение № 1);

Исполнитель: Д.М. Карачков

(351) 2202600

Приложение № 1 к запросу

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по проверке пожарных кранов на водоотдачу и перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных дверей и люков**

1. **Виды услуг:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | количество, шт |
| 1 | Проверка пожарных кранов на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов | 19 |
| 2 | Проверка противопожарных дверей и люков | 31 |

**1.1. Объекты и адреса для оказания услуг по проверке пожарных кранов на водоотдачу и перекатке пожарных рукавов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Пожарные краны | | Пожарные рукава, |
| кол-во, шт. |
| кол-во,  шт. | диаметр,  мм |
| 1 | Подстанция СМП Курчатовского района | город Челябинск,  ул. Чичерина, 10 | 4 | Ø 50 | 4 |
| 2 2 | Подстанция СМП Калининского района | город Челябинск,  пр. Победы, 287 | 5 | Ø 50 | 5 |
| 3 | Подстанция СМП Тракторозаводского района | город Челябинск,  ул. Котина, 58 | 1 | Ø 50 | 1 |
| 4 | Подстанция СМП  Ленинского района | город Челябинск, ул. Тухачевского, 23 | 7 | Ø 50 | 7 |
| 5 | Административное здание | город Челябинск,  пр. Победы, 287А | 2 | Ø 50 | 2 |
|  |  | **Итого:** | **19** |  | **19** |

**1.2.Состав и содержание услуг**

1. Технический осмотр и проверка работоспособности пожарных кранов посредством пуска воды, включая:

* + проверку комплектации пожарных кранов, рукавов;
  + испытаний клапанов пожарных кранов на исправность;
  + проверку возможности открывания каждого крана одним человеком;
  + проверку герметичности всех соединений;
  + проверку на целостность и дальнейшую пригодность к эксплуатации пожарных рукавов;
  + маркировка каждого рукава с указанием его принадлежности, места установки, даты проверки.

При необходимости:

* отладка герметичности соединений;
* замена комплектующих (из предоставленных Заказчиком);
* просушка пожарных рукавов при наличии в них воды.

2. Испытание пожарных кранов на водоотдачу путем измерения давления воды на нужды пожаротушения.

3. Перекатка пожарных рукавов на новую скатку укладкой в пожарный шкаф, соединение всех комплектующих пожарного крана, приведением крана в готовность к использованию.

**1.3.Сроки и периодичность оказания услуг**

1. Проверка технического состояния, технический осмотр и проверка работоспособности пожарных кранов посредством пуска воды, испытание пожарных кранов на водоотдачу с выдачей документации 1раз в год.

2. Проверка технического состояния и перекатка пожарных рукавов с выдачей документации 1 раз в год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Пожарные краны  кол-во,  шт. | Пожарные рукава,  кол-во, шт. | Срок  выполнения |
| 1 | Подстанция СМП Курчатовского района | город Челябинск,  ул. Чичерина, 10 | 4 | 4 | 2 квартал 2021 года |
| 2 | Подстанция СМП Калининского района | город Челябинск,  пр. Победы, 287 | 5 | 5 | 2 квартал 2021 года |
| 3 | Подстанция СМП Тракторозаводского района | город Челябинск,  ул. Котина, 58 | 1 | 1 | 2 квартал 2021 года |
| 4 | Подстанция СМП  Ленинского района | город Челябинск, ул. Тухачевского, 23 | 7 | 7 | 2 квартал 2021 года |
| 5 | Административное здание | город Челябинск,  пр. Победы, 287А | 2 | 2 | 2 квартал 2021 года |

Примечание:

2 квартал - не позднее 30.06.2021г.

**2.1. Объекты и адреса для оказания услуг по проверке противопожарных дверей и люков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Пожарные двери и люки | |
| количество, шт.  (двери) | количество, шт.  (люки) |
| 1 | Подстанция СМП Курчатовского района | город Челябинск,  ул. Чичерина, 10 | 3 | - |
| 2 | Подстанция СМП Калининского района | город Челябинск,  пр. Победы, 287 | 7 | 1 |
| 3 | Подстанция СМП Металлургического района | город Челябинск,  ул.32 годовщины Октября, 31 | 1 | 1 |
| 4 | Подстанция СМП Центрального района | город Челябинск, Свердловский проспект, 53а | 4 | 1 |
| 5 | Подстанция СМП Тракторозаводского района | город Челябинск,  ул. Котина, 58 | 1 | 1 |
| 6 | Подстанция СМП  Ленинского района | город Челябинск,  ул. Тухачевского, 23 | 7 | - |
| 7 | Подстанция СМП  Советского района | город Челябинск,  ул. Блюхера, 11д | 1 | 1 |
| 8 | Подстанция СМП  пос. Новосинеглазово | город Челябинск,  ул. Лермонтова, 11 | - | 1 |
| 9 | Административное здание | город Челябинск,  пр. Победы, 287А | 1 | - |
|  |  | **Итого:** | **25** | **6** |

**2.2. Состав и содержание услуг**

1. Внешний осмотр дверей и люков на наличие сквозных щелей и отверстий
2. Внешний осмотр состояния уплотнителя между дверной коробкой и дверью (коробкой люка и люком) на наличие механических повреждений
3. Проверка работоспособности всех установленных на объекте противопожарных дверей и люков.
4. Смазка замков, ручек, петель и другой подвижной фурнитуры, установленной на противопожарных дверях и люках.
5. Внешний осмотр дверных доводчиков на работоспособность.
6. Внешний осмотр навесов, петель, шарниров, замков на работоспособность.

**2.3. Сроки и периодичность оказания услуг**

Проверка противопожарных дверей и люков 1 раз в год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Пожарные двери и люки | | Срок выполнения |
| кол-во, шт.  (двери) | кол-во, шт.  (люки) |
| 1 | Подстанция СМП Курчатовского района | город Челябинск,  ул. Чичерина, 10 | 3 | - | 2 квартал 2021 года |
| 2 | Подстанция СМП Калининского района | город Челябинск,  пр. Победы, 287 | 7 | 1 | 2 квартал 2021 года |
| 3 | Подстанция СМП Металлургического района | город Челябинск,  ул.32 годовщины Октября, 31 | 1 | 1 | 2 квартал 2021 года |
| 4 | Подстанция СМП Центрального района | город Челябинск, Свердловский проспект, 53а | 4 | 1 | 2 квартал 2021 года |
| 5 | Подстанция СМП Тракторозаводского района | город Челябинск,  ул. Котина, 58 | 1 | 1 | 2 квартал 2021 года |
| 6 | Подстанция СМП Ленинского района | город Челябинск,  ул. Тухачевского, 23 | 7 | - | 2 квартал 2021 года |
| 7 | Подстанция СМП Советского района | город Челябинск,  ул. Блюхера, 11д | 1 | 1 | 2 квартал 2021 года |
| 8 | Подстанция СМП  пос. Новосинеглазово | город Челябинск,  ул. Лермонтова, 11 | \_ | 1 | 2 квартал 2021 года |
| 9 | Административное здание | город Челябинск,  пр. Победы, 287А | 1 | - | 2 квартал 2021 года |

Примечание:

2 квартал – с 01.06.2021г. по 30.06.2021г.

1. **Требования к оказанию услуг**

1. Организация, выполняющая услуги должна иметь действующую лицензию МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2. Услуги на объектах должны проводиться в присутствии представителя заказчика по предварительной договоренности (не позднее 2-х рабочих дней до дня оказания услуг) в рабочие дни в период с 9.00 час. до 15.00 час.

3. Лица, направленные для работы на объекте должны:

- иметь с собой оборудование и рабочий инструмент, необходимый для выполнения полного объема услуг;

- иметь с собой инструмент, необходимый для отладки герметичности соединений, замены комплектующих, предоставленных Заказчиком;

- выполнять требования охраны труда;

- при необходимости обозначать место работ знаком «Осторожно! Идут испытания».

4. Выполнение услуг и оформление результатов должно соответствовать нормативной документации: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г., Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

5. В случае выявления неисправности, не позволяющей Исполнителю выполнить дальнейшие услуги в полном объеме, Исполнитель в 3-х дневный срок с момента выявления устраняет неисправность и выполняет дальнейшие услуги в полном объеме.

6. В случае выявления неисправности внутреннего противопожарного водопровода, не позволяющей Исполнителю выполнять дальнейшие услуги и отсутствии у Заказчика необходимых комплектующих, срок выполнения услуг сдвигается на период, необходимый для предоставления комплектующих Заказчиком и устранения неисправности.

7. При выявлении несоответствия технического состояния внутреннего противопожарного водопровода требованиям конкретных нормативных документов по пожарной безопасности, Исполнителем составляются письменные рекомендации по устранению выявленных несоответствий в виде Акта.

1. **Порядок контроля и приемки услуг**

1. Контроль выполнения объема оказанных услуг производится непосредственно на объектах представителем Заказчика.

2. По результатам выполненных услуг Исполнитель представляет следующие документы:

- **Акт сдачи-приемки оказанных услуг**.

Кроме того, на **услуги по проверке пожарных кранов на водоотдачу** на каждый объект:

- Акт испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность с выводами о соответствии результатов испытаний требованиям СП 10.13130.2009.

- Протокол испытаний пожарных кранов на водоотдачу (указать давление в МПа, расход воды в л/с).

- Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность.

- Заключение о проверке технического состояния пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода и перекатке пожарных рукавов на новую скатку.

- Список выявленных несоответствий технического состояния внутреннего противопожарного водопровода требованиям конкретных нормативных документов по пожарной безопасности и рекомендаций по их устранению.

3. Приёмка выполненных услуг производится представителем Заказчика путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и передачи Заказчику оформленных документов.