**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поставляемого товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара** |  |
| **Показатель****(наименование характеристики)** | **Значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки** | **Показатели, которые не могут изменяться** |
| 1 | **Регулятор скорости инфузии** | Назначение |  | Прецизионный регулятор скорости инфузии, встроенный в инфузионную систему | шт | 250 |
| Градуированный диск, для поддержания постоянной скорости введения медикаментов |  | наличие |
| Дозирующая камера |  | наличие |
| Разъем для крепления к системе |  | наличие |
| Передвигаемый зажим для экстренного прерывания инфузии |  | наличие |
| эластичная инъекционная вставка |  | наличие |
| Диапазон регулировки, мл/час | от не более 10 до не менее 250 |  |
| Длина, см | не менее 205 и не более 210 |  |
| Соединение: | Люер Лок |  |
|  |  |  |  |