**Контракт №**

 **выполнение работ**

 **ИКЗ**

г. Челябинск «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 г.Челябинска», именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, в лице заведующего Кирилловой Айгуль Галеевны, действующего на основании Устава и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий контракт на основании п.\_\_ ст. 93 Федерального закона № 44 –ФЗ от 05.04.2013 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на Портале Поставщиков Южного Урала о ниже следующем:

1. **Предмет контракта**
	1. Настоящий Контракт заключается на выполнение работ по капитальному ремонту - замена оконных блоков в здании МБДОУ «Детский сад № 28 г. Челябинска.
	2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту - замена оконных блоков в здании МБДОУ «Детский сад № 28 г. Челябинска» в соответствии с условиями настоящего контракта и Техническим заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем Контракте.

 1.3. Место выполнения работ: МБДОУ «Детский сад №28 г. Челябинска», 454001,

г. Челябинск, ул. Российская, 28А,

 1.4. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы, сертифицированные в РФ.

**2. Срок выполнения работ.**

 2.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

**3. Права и обязанности сторон**

 **3.1. Подрядчик обязан:**

3.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), в объеме, предусмотренном настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок.

3.1.2. Завести «Журнал контроля за производством работ и их приемкой» и по требованию Заказчика предъявлять его для записи замечаний.

3.1.3. Выполнить работы из своих материалов, своими средствами, своими силами или силами привлеченных организаций. Материалы, из которых выполняются работы в соответствии с настоящим Контрактом, должны соответствовать техническим характеристикам согласно Приложению № 1 к Контракту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.1.4. Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а)возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.5. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в ходе выполнения работ, при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, в сроки, установленные соглашением Заказчика и Подрядчика, а если срок не определен, то в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков.

3.1.6. Обеспечить на месте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.

3.1.7. Вывезти в день окончания работ, принадлежащие Подрядчику: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений и территории.

3.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а также материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.

**3.2.Заказчик обязан:**

3.2.1. При освидетельствовании «скрытых работ» на объекте, оформление технической документации производить согласно раздела 6 настоящего Контракта.

3.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п. 1.3 настоящего Контракта.

3.2.3. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.4. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.2.5. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.

**3.3. Подрядчик имеет право:**

3.3.1. По согласованию с Заказчиком, досрочно сдать результат работ Заказчику.

**3.4.Заказчик имеет право:**

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (но не более трех дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта.

3.4.3. Привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для проверки соответствия выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

**4. Цена Контракта и порядок расчетов**

4.1. Цена Контракта составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_копеек с учетом НДС (если предусмотрен). В цену Контракта входят: стоимость работ с учетом НДС (если предусмотрен), стоимость материалов, расходы на использование оборудования, на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, расходы на инвентарь и материалы, используемые в работе, расходы на вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае оплаты Контракта юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей оплате, на размер налогов, сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы подлежат оплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

 4.2. Цена Контракта, определяется в соответствии с расчетом Начальной (максимальной) цены Контракта, определенной в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, проектно-сметным методом согласно сметной документации (Приложение № 2 к Контракту), с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта.

 4.3. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.4 и 4.5. настоящего Контракта.

 4.4. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта в соответствии с п.п. «а» п.1 ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 4.5. Цена Контракта может быть изменена, при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.

 4.6. Оплата за выполненные работы производится перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 либо Акт об устранении недостатков) и представления Подрядчиком счета и счет-фактуры (при наличии).

 4.7. Условия настоящего Контракта о размере и (или) сроках оплаты и (или) объеме работ могут быть изменены по соглашению сторон в случае уменьшения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю средств бюджета города Челябинска, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии бюджетному учреждению на иные цели.

4.8. Источник финансирования – Средства бюджетных учреждений.

**5.Порядок приемки работ**

5.1. Подрядчик, в течение 5 (пяти) рабочих со дня завершения работ уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ и представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

Заказчик обязан принять результаты выполненных работ и передать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от подрядчика подписанный Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

 Оформление документа о приемке осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется двусторонний акт выявленных недостатков с перечнем замечаний и необходимых доработок, сроков их выполнения и дополнительных затрат.

5.3.Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте выявленных недостатков, а если срок не определен, то в сроки, установленные в п. 3.1.5. настоящего Контракта. После устранения недостатков Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения недостатков и стороны подписывают акт об устранении недостатков.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если недостатки были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в Контракте.

5.5. Днем окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ либо акта об устранении недостатков.

5.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы.

**6.Скрытые работы**

6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

6.2. В случае если представителем Заказчика внесены в «журнал контроля за производством работ и их приемкой» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее.

6.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

**7. Гарантии качества по сданным работам**

7.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых товаров (материалов) и соответствие их требованиям Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Контракта и действующими строительными нормами и правилами;

- бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.

7.3. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

7.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

**8.Ответственность сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.3.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени**.**

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.5. Штрафы начисляются за неисполнения или ненадлежащего исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом:

за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_ рублей в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

 8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения**,** размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации

8.10. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе провести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.11. Штрафные неустойки уплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций.

8.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

8.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 8.14. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), (ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 июля 2018 г. N 783)

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении действия обстоятельства непреодолимой силы и представить надлежащее доказательство наступления таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна в сроки, указанные в п. 9.2 настоящего Контракта, известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

**10. Порядок разрешения споров**

10.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются путем переговоров, а при недостижении соглашения по спорному вопросу, путем направления претензий в письменной форме.

10.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ, в порядке, установленном ст.95 Федерального закона от 05.05.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

**11. Прочие условия**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 г.

11.2. Настоящий Контракт имеет 2 приложения, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета.

**13. Адреса и платежные реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**МБДОУ “ДС № 28 г. Челябинска”ИНН 7447033009 КПП 744701001ОГРН 1027402332968Юр. адрес: 454002, г. Челябинск, ул. Российская 28Ал/с бюджетного учреждения 2047301438Нотдельный лицевой счет бюджетного учреждения 21473014385Нр/сч 40701810400003000001 в Комитете финансов города Челябинскател/факс 225-11-28Электронный адрес: mdoukalin28@mail.ruЗаведующий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г. Кириллова |  | **Подрядчик:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |
| М.П. |  |  |

 Приложение № 1 к контракту

 № \_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Приложение № 1 к документации об аукционе

**Техническое задание**

**1. Требования к выполняемым работам**

**1. Наименование выполняемых работ:** капитальный ремонт - замена оконных блоков.

**2. Объем выполняемых работ:** согласно Ведомости объемов работ.

**3. Место выполнения работ:** МБДОУ «Детский сад №28 г. Челябинска», 454001,

г. Челябинск, ул. Российская, 28А,

**4. Срок выполнения работ:** в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

**5. Виды выполняемых работ:** согласно Ведомости объемов работ.

**6. Условия выполнения работ:** согласно контракту с Заказчиком по прилагаемой форме.

**7. Общие требования к выполнению работ:**

 - применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать Ведомости материалов;

 - обязательное ведение Подрядчиком «Журнала контроля за производством работ и их приемкой»;

 - обязательное составление актов на скрытые работы.

**8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:** работы выполняются одним этапом.

**9. Требования к качеству работ:**

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

 ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия;

 ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей;

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СниП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СП 118.13330.2012\* «Общественные здания и сооружения»;

СП 48.13330.2011 Свод правил «Организация строительства»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

ФЗ - №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

ФЗ - №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, подтверждающие соответствие требованиям к качеству и безопасности, в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы.

Режим работы персонала при производстве работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

**10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:** в ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

**11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:**  согласно контракту.

**12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:** согласно контракту с Заказчиком по прилагаемой форме.

**13. Требования по объему гарантий качества работ:**

 - гарантии качества распространяются на работы, выполненные подрядчиком по контракту;

 - если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки;

 - прочие требования изложены в контракте.

**14.Требования по сроку гарантии качества на результаты работ:** гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков и распространяется на все выполненные работы.

**15. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ:** согласно контракту.

**2. Ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 |
| 1 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100м2 оконных переплетов | 0,30636 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,12 |
| 3 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,05328 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,30636 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,1776 |
| 6 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 облицовки | 0,18288 |
| 7 | Установка уголков ПВХ на клее | 100п.м. | 0,6096 |
| 8 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,6096 |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,1656 |
| Раздел 2 |
| 10 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100м2 оконных переплетов | 0,03696 |
| 11 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 12 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,00852 |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,03696 |
| 14 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,0284 |
| 15 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100м2 облицовки | 0,02472 |
| 16 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п.м. | 0,0824 |
| 17 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,0824 |
| 18 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,0264 |
| Раздел 3 |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,293 |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 39 км I класс груза | 1 т груза | 3,293 |

**Ведомость объема материалов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед.изм. | Кол-во |
| Раздел 1 |
| 1 | Блок оконный пластиковый, размером 1380 х 1850 мм (поворотно-откидная створка) (5372/6,3/1,2) | шт | 12 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 17,76 |
| 3 | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм | м2 | 19,2 |
| 4 | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм | п.м | -60,96 |
| 5 | Уголок ПВХ, размером 40х40 мм | п.м | 60,96 |
| 6 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 11,178 |
| 7 | Наличники из ПВХ, шириной 100 мм | м | 68,28 |
| Раздел 2 |
| 8 | Блок оконный пластиковый, размером 1320 х 1400 мм (поворотно-откидная створка)  | шт | 2 |
| 9 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 2,84 |
| 10 | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм | м2 | 2,596 |
| 11 | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм | п.м | -8,24 |
| 12 | Уголок ПВХ, размером 40х40 мм | п.м | 8,24 |
| 13 | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый | м2 | 1,848 |
| 14 | Наличники из ПВХ, шириной 100 мм | м | 9,229 |

Приложение №2

к Контракту № \_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Окна: типоразмер 1380 х 1850 (поворотно-откидная створка)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **ТЕРр56-2-2***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (121 руб.): 82% от ФОТ (148 руб.)**СП (92 руб.): 62% от ФОТ (148 руб.)* | 100 м2 оконных переплетов | 0,30636 | 498,93 | 467,56 | 31,37 | 15,19 | 153 | 143 | 10 | 5 |
| 2 | **ТЕРр56-1-1***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (134 руб.): 82% от ФОТ (163 руб.)**СП (101 руб.): 62% от ФОТ (163 руб.)* | 100 коробок | 0,12 | 1448,54 | 1329,78 | 118,76 | 29,07 | 174 | 160 | 14 | 3 |
| 3 | **ТЕРр56-3-2***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (42 руб.): 82% от ФОТ (51 руб.)**СП (32 руб.): 62% от ФОТ (51 руб.)* | 100 м2 | 0,05328 | 963 | 963 |  |  | 51 | 51 |  |  |
| 4 | **ТЕР10-01-034-08***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (620 руб.): 106%=118%\*0.9 от ФОТ (585 руб.)**СП (316 руб.): 54%=63%\*0.85 от ФОТ (585 руб.)* | 100 м2 проемов | 0,30636 | 12199,97 | 1895,45 | 592,75 | 13,48 | 3738 | 581 | 182 | 4 |
| 5 | **Коммерческое предложение ООО "Абсолю Пласт"** | Блок оконный пластиковый, размером 1380 х 1850мм (поворотно-откидная створка) (5372/6,3/1,2)*МАТ=5372/6,3/1,2**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | шт | 12 | 710,58*5372/6,3/1,2* |  |  | 8527 |  |  |  |
| 6 | **ТЕР10-01-035-01***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (50 руб.): 106%=118%\*0.9 от ФОТ (47 руб.)**СП (25 руб.): 54%=63%\*0.85 от ФОТ (47 руб.)* | 100 п.м | 0,1776 | 4326,3 | 262,69 | 21,04 | 0,81 | 768 | 47 | 4 |  |
| 7 | **ТССЦ-101-2906***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | м | 17,76 | 192 |  |  |  | 3410 |  |  |  |
| 8 | **ТЕР15-01-050-04***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (386 руб.): 95%=105%\*0.9 от ФОТ (406 руб.)**СП (191 руб.): 47%=55%\*0.85 от ФОТ (406 руб.)* | 100 м2 облицовки | 0,18288 | 2860,69 | 2222,63 | 68,2 | 1,64 | 523 | 406 | 12 |  |
| 9 | **ТССЦ-101-3434***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | м2 | 19,2 | 69,12 |  |  |  | 1327 |  |  |  |
| 10 | **ТЕР10-01-036-01***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Установка уголков ПВХ на клее*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (54 руб.): 106%=118%\*0.9 от ФОТ (51 руб.)**СП (28 руб.): 54%=63%\*0.85 от ФОТ (51 руб.)* | 100 п. м | 0,6096 | 330,9 | 83,06 |  |  | 202 | 51 |  |  |
| 11 | **ТССЦ-101-5958***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | п.м | -60,96 | 2,2 |  |  |  | -134 |  |  |  |
| 12 | **ТССЦ-101-5961***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Уголок ПВХ, размером 40х40 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | п.м | 60,96 | 4,02 |  |  |  | 245 |  |  |  |
| 13 | **ТССЦ-101-5290***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | м2 | 11,178 | 83,17 |  |  |  | 930 |  |  |  |
| 14 | **ТЕР10-01-060-01***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Установка и крепление наличников*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (60 руб.): 106%=118%\*0.9 от ФОТ (57 руб.)**СП (31 руб.): 54%=63%\*0.85 от ФОТ (57 руб.)* | 100 м коробок блоков | 0,6096 | 104,58 | 92,9 | 5,16 |  | 64 | 57 | 3 |  |
| 15 | **ТССЦ-101-3013***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Наличники из ПВХ, шириной 100 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | м | 68,28 | 31,72 |  |  |  | 2166 |  |  |  |
| 16 | **ТЕРр58-20-1***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (61 руб.): 83% от ФОТ (74 руб.)**СП (48 руб.): 65% от ФОТ (74 руб.)* | 100 м | 0,1656 | 2720,45 | 446,4 | 6,83 | 1,31 | 451 | 74 | 1 |  |
| **Раздел 2. Окна: типоразмер 1320 х 1400 (поворотно-откидная створка)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **ТЕРр56-2-2***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (15 руб.): 82% от ФОТ (18 руб.)**СП (11 руб.): 62% от ФОТ (18 руб.)* | 100 м2 оконных переплетов | 0,03696 | 498,93 | 467,56 | 31,37 | 15,19 | 18 | 17 | 1 | 1 |
| 18 | **ТЕРр56-1-1***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (23 руб.): 82% от ФОТ (28 руб.)**СП (17 руб.): 62% от ФОТ (28 руб.)* | 100 коробок | 0,02 | 1448,54 | 1329,78 | 118,76 | 29,07 | 29 | 27 | 2 | 1 |
| 19 | **ТЕРр56-3-2***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (7 руб.): 82% от ФОТ (8 руб.)**СП (5 руб.): 62% от ФОТ (8 руб.)* | 100 м2 | 0,00852 | 963 | 963 |  |  | 8 | 8 |  |  |
| 20 | **ТЕР10-01-034-05***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (94 руб.): 106%=118%\*0.9 от ФОТ (89 руб.)**СП (48 руб.): 54%=63%\*0.85 от ФОТ (89 руб.)* | 100 м2 проемов | 0,03696 | 15819,47 | 2383,29 | 689,8 | 35,93 | 585 | 88 | 25 | 1 |
| 21 | **Коммерческое предложение ООО "Абсолю Пласт"** | Блок оконный пластиковый, размером 1320 х 1400мм (поворотно-откидная створка)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | шт | 2 | 562,83 |  |  |  | 1126 |  |  |  |
| 22 | **ТЕР10-01-035-01***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (7 руб.): 106%=118%\*0.9 от ФОТ (7 руб.)**СП (4 руб.): 54%=63%\*0.85 от ФОТ (7 руб.)* | 100 п.м | 0,0284 | 4326,3 | 262,69 | 21,04 | 0,81 | 123 | 7 | 1 |  |
| 23 | **ТССЦ-101-2906***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | м | 2,84 | 192 |  |  |  | 545 |  |  |  |
| 24 | **ТЕР15-01-050-04***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (52 руб.): 95%=105%\*0.9 от ФОТ (55 руб.)**СП (26 руб.): 47%=55%\*0.85 от ФОТ (55 руб.)* | 100 м2 облицовки | 0,02472 | 2860,69 | 2222,63 | 68,2 | 1,64 | 71 | 55 | 2 |  |
| 25 | **ТССЦ-101-3434***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | м2 | 2,596 | 69,12 |  |  |  | 179 |  |  |  |
| 26 | **ТЕР10-01-036-01***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Установка уголков ПВХ на клее*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (7 руб.): 106%=118%\*0.9 от ФОТ (7 руб.)**СП (4 руб.): 54%=63%\*0.85 от ФОТ (7 руб.)* | 100 п. м | 0,0824 | 330,9 | 83,06 |  |  | 27 | 7 |  |  |
| 27 | **ТССЦ-101-5958***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | п.м | -8,24 | 2,2 |  |  |  | -18 |  |  |  |
| 28 | **ТССЦ-101-5961***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Уголок ПВХ, размером 40х40 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | п.м | 8,24 | 4,02 |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 29 | **ТССЦ-101-5290***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | м2 | 1,848 | 83,17 |  |  |  | 154 |  |  |  |
| 30 | **ТЕР10-01-060-01***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Установка и крепление наличников*(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)**ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (8 руб.): 106%=118%\*0.9 от ФОТ (8 руб.)**СП (4 руб.): 54%=63%\*0.85 от ФОТ (8 руб.)* | 100 м коробок блоков | 0,0824 | 104,58 | 92,9 | 5,16 |  | 9 | 8 |  |  |
| 31 | **ТССЦ-101-3013***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Наличники из ПВХ, шириной 100 мм*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3* | м | 9,229 | 31,72 |  |  |  | 293 |  |  |  |
| 32 | **ТЕРр58-20-1***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР (10 руб.): 83% от ФОТ (12 руб.)**СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)* | 100 м | 0,0264 | 2720,45 | 446,4 | 6,83 | 1,31 | 72 | 12 |  |  |
| **Раздел 3. Погрузочные и транспортные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | **ТССЦпг-01-01-01-041***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР 0% от ФОТ**СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 3,293 | 44,21 |  | 44,21 |  | 146 |  | 146 |  |
| 34 | **ТССЦпг-03-21-01-039***Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 39 км I класс груза*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):**1 индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3**НР 0% от ФОТ**СП 0% от ФОТ* | 1 т груза | 3,293 | 28,42 |  | 28,42 |  | 94 |  | 94 |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 26089 | 1799 | 497 | 15 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1752 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |
| **Итоги по смете:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 1032 |  |  |  |
|  Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 22793 |  |  |  |
|  Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 4117 |  |  |  |
|  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
|  Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |
|  Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |
|  Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 28832 |  |  |  |
|  Всего с учетом "индекс пересчета в текущие цены 1 кв. 2020 г. СМР=6,3" |  |  |  |  |  |  | 181642 |  |  |  |
|  Справочно, в базисных ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 23793 |  |  |  |
|  Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 497 |  |  |  |
|  ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1814 |  |  |  |
|  Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1752 |  |  |  |
|  Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 991 |  |  |  |
|  НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  | 36328 |  |  |  |
|  **ВСЕГО по смете** |  |  |  |  |  |  |  | **217970** |  |  |  |

**Коэффициент снижения по итогам проведения закупки на Портале Поставщиков Южного Урала:**

**Итого, с коэффициентом снижения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей**