**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Парта ученическая регулируемая на металлокаркасе | Конфигурация стола | Прямой  | шт | 5 |
| Высота (мм) | 700-760-820 (5-7 гр.р.) |
| Ширина (мм) | 1200 |
| Глубина (мм) | 500 |
| Тип каркаса | Металлическая труба |
| Столешница  | ЛДСП |
| Фронтальная панель  | ЛДСП |
| Регулировка наклона столешницы | Наличие  |
| Регулировка высоты парты | Наличие  |
| Цвет  | По согласованию с заказчиком (ориентировочно бук бавария) |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| Страна производства | Российская Федерация |
| 2 | Стул ученический на металлокаркасе регулируемый | Высота сидения регулируемая | От 400мм до 500мм (5-7 гр.р.) | шт | 10 |
| Каркас  | Металлическая труба |
| Спинка и сидение | Дерево (фанера, дсп) |
| Окраска металлических частей | Полимерно-порошковая |
| Гарантийный срок | Не менее 12месяцев |
| Страна производства | Российская Федерация |

Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям, указанным в описаниях технических характеристик.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не восстановленным (отремонтированным, с замененными составными частями), не бывшем в употреблении.

Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи в РФ и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.

Приемлемость товаров: весь товар должен происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.