Техническое задание на поставку:

**Просьба предоставить коммерческое предложение с подробным описанием товара, стоимостью и сроками поставки**

1. **Облучатель-рециркулятор настенный**

Объем помещения от 50м3 до 480м3. Прибор предназначен для установки в помещении площадью от 30 кв.м. до 200 м2, безопасность для людей, высокая степень обеззараживания

1. **Бесконтактный инфракрасный термометр.**

— профессиональный бесконтактный термометр для измерения температуры тела детей и взрослых. измерение температуры происходит всего за 0.5 секунд. Максимальная погрешность составляет всего 0.2 °C. Для предотвращения распространения инфекции измерение температуры может производиться на расстоянии 1–10 сантиметров. Диапазон измерений: 32 °С - 42,9 °С

1. **Автоматический дозатор средств для дезинфекции** идеально подходит для мест с большой проходимостью такие как больницы, учебные заведения, места общественного питания и т.д.
* Объем 1500 мл
* Питание от сети 220В
* Автоматический (сенсорный) да
* Антивандальный да
* Наливной да
* Крепеж в комплекте да
* Механизм подачи жидкости распыление
* Возможность использования любых дез. ср-в