|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раковина с пьедесталом | Раковина с пьедесталом (тюльпан).Цвет: белый.Материал: фарфор.Размеры раковины:- ширина: 55 смКомплектация: раковина, пьедестал. | шт | 5 |
| Лейка для душа со шлангом | Шланг длиной не менее 1,5 м. | шт | 10 |
| Задвижка | Материал: чугунДиаметр 100 мм | шт | 3 |
| Хомут ремонтный | Материал: оцинковкаТип: крабДиаметр 4 дюймаШирина 150 мм | шт | 3 |
| Смеситель для ванны | Тип установки настенныйКран-букса (Днепр.) М18х1 (Б1391А) Длина излива не менее 300 мм | шт | 8 |
| Смеситель  | Способ установки на раковинуДлина излива не менее 220 ммТип шаровый | шт | 8 |
| Смеситель | Способ установки на раковинуДлина излива не менее 140 ммТип шаровый | шт | 8 |
| Подводка к смесителю | Длина 60см | шт | 20 |
| Подводка к смесителю | Длина 80 см | шт | 20 |
| Радиатор  | Биметаллический Межосевое расстояние 500ммКоличество секций 4 шт | шт | 4 |
| Радиатор  | Биметаллический Межосевое расстояние 500ммКоличество секций 10шт | шт | 4 |
| Комплект для монтажа радитора  | Диаметр 1/2 В комплекте кронштейны для крепления радиатора | шт | 11 |
| Фторопласт 4 | Пластин 500х500х3 мм | шт | 1 |