|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раковина с пьедесталом | Раковина с пьедесталом (тюльпан).  Цвет: белый.  Материал: фарфор.  Размеры раковины:  - ширина: 55 см  Комплектация: раковина, пьедестал. | шт | 5 |
| Лейка для душа со шлангом | Шланг длиной не менее 1,5 м. | шт | 10 |
| Задвижка | Материал: чугун  Диаметр 100 мм | шт | 3 |
| Хомут ремонтный | Материал: оцинковка  Тип: краб  Диаметр 4 дюйма  Ширина 150 мм | шт | 3 |
| Смеситель для ванны | Тип установки настенный  Кран-букса (Днепр.) М18х1 (Б1391А) Длина излива не менее 300 мм | шт | 8 |
| Смеситель | Способ установки на раковину  Длина излива не менее 220 мм  Тип шаровый | шт | 8 |
| Смеситель | Способ установки на раковину  Длина излива не менее 140 мм  Тип шаровый | шт | 8 |
| Подводка к смесителю | Длина 60см | шт | 20 |
| Подводка к смесителю | Длина 80 см | шт | 20 |
| Радиатор | Биметаллический  Межосевое расстояние 500мм  Количество секций 4 шт | шт | 4 |
| Радиатор | Биметаллический  Межосевое расстояние 500мм  Количество секций 10шт | шт | 4 |
| Комплект для монтажа радитора | Диаметр 1/2  В комплекте кронштейны для крепления радиатора | шт | 11 |
| Фторопласт 4 | Пластин  500х500х3 мм | шт | 1 |