***Обязательно: Наличие действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствии с «Перечнем работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:***

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

***Наименование предоставляемых услуг****:*  Работы по содержанию имущества (перезарядка огнетушителей).

***Место оказания услуг:*** по месту нахождения Заказчика по адрес: г. Челябинск, проспект Победы 335А

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Наименование услуги/оборудования*** | ***Выполняемые работы при предоставлении услуги*** | ***Кол-во*** |
| ***ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-4*** | В перечень работ должно быть включено (при необходимости проведения этих видов работ): гидравлическое испытание, освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества, полная разборка, продувка огнетушителя, выдерживание под пробным давлением, проверка отсутствия течи, опорожнение огнетушителя, сушка горячим воздухом, маркировка на корпусе огнетушителя сведений о проведенном гидравлическом испытании, занесение сведений о гидравлическом испытании в журнал, зарядка огнетушителя, опломбирование, наклеивание бирки со сведениями о проведенном гидравлическом испытании корпуса огнетушителя и иные работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации которые входят в перечень работ по заправке (перезарядке) огнетушителей. | 14 |
| ***ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ- 5*** | 2 |
| ***ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-8*** | 4 |

**Обязательные требования:**

1. Наличие: Лицензии Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения [пожарной безопасности](https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/) зданий и сооружений;

- заключение экспертизы промышленной безопасности;

- разрешение Росгостехнадзора на право эксплуатации зарядной станции и испытательного пункта с проведением работ по наполнению, ремонту и техническому освидетельствованию всех видов огнетушителей;

- зарегистрированное в Ростехнадзоре клеймо для клеймения прошедших техническое освидетельствование баллонов (корпусов) огнетушителей;

- необходимое оборудование и аттестованный в Ростехнадзоре персонал для проведения технического освидетельствования корпусов огнетушителей.

**В цену оказания услуг включены расходы:** на перевозку, разгрузку, расходные материалы, необходимые для технического обслуживания и перезарядки.

***Срок и порядок оказания услуги*:**

10 (десять) календарных дней с момента заключения договора.

**Услуги должны оказываться** с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к работам, являющимся предметом контракта.

**Обеспечение инструментами и оборудованием** (технологическим и испытательным), средствами измерения и расходными материалами входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.