**Дефектная ведомость по текущему ремонту оконных конструкций 2 этажа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Обьем** |
| 1, | Снятие водоотлива | метр | 1,55х21 | 32,55 |
| 2, | Установка водоотлива | метр | 1,55х21 | 32,55 |
| 3. | Установка нащельника | метр | 4,35х21 | 91,35 |
| 4. | Снятие и установка стеклопакета | шт. | 21 | 21 |
| 5. | Замена откосов (ширина 500 мм.) | метр | 4,35х21 | 91,35 |
| 6. | Смазка фурнитуры | шт. | 21 | 21 |
| 7. | Регулировка фурнитуры | шт. | 21 | 21 |
| 8. | Замена уплотнителей | метр | 3,6х19 | 68,4 |
| 9. | Замена уплотнителей | метр | 4,08х2 | 8,16 |
| 10. | Замена ручек | шт. | 21 | 21 |
| 11. | Замена стеклопакета кабинет №8 размер 885х1350мм | шт. | 1 | 1 |
| 12. | Замена декоративных накладок на петли:  каб.1, каб.3, каб.4, каб.9 | шт. | 8 | 8 |
| 13. | Замена поворотного механизма:  каб.1, каб.4, каб.5, каб.6 | шт. | 4 | 4 |