|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

******

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** |  | **Ед. изм** | **Кол-во** |
|  |  | Очиститель предназначен для очищения воздуха помещений площадью  до 100 м² (240 м³)  Источник излучения – две безозонные бактерицидные лампы Philips мощностью по 30 Вт, срок службы 8000 часов. Вентилятор - срок службы 50000 часов.  Габаритные размеры: 160\*160\*1070 мм. Средний срок службы – не менее 5 лет. | шт | 3 |
|  |  | Очиститель предназначен для очищения воздуха помещений площадью до 200 м² (480 м³)  Источник излучения – ЧЕТЫРЕ безозонные бактерицидные лампы мощностью по 30 Вт, срок службы 8000 часов. Три вентилятора - срок службы 50000 часов. Материал корпуса — сталь с порошковой окраской. Уровень шума, не более : 65 дБ  Габаритные размеры: 405\*1100\*130 мм. Средний срок службы – не менее 5 лет.  Стойки в комплекте | шт | 5 |
|  | Дозатор для антисептика/дезинфицирующих средств сенсорный пластиковый 1 л | Надежный и экономичный дозатор наливной. Распыляет дезинфицирующее средство при использовании. Подходит для любых туалетных комнат. Прост в использовании и гарантирует соблюдение гигиены рук посетителями. Работает от 6-ти батареек АА (в комплект не входят). Габаритные размеры (ВхШхГ) 265×124×120 мм. Материал Пластик Цвет Белый Комплект поставки: Дозатор наливной, инструкция, комплект креплений. В комплект крепления входит 3 самореза с дюбелями. Можно крепить на различные поверхности при условии, что они выдержат нагрузку в 2,2 кг. (надежность и качество конструкций, возможность использования любых дез. ср-в) Подходит только для жидких средств. | шт | 4 |
|  | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | Бесконтактный инфракрасный термометр предназначен для безопасного бесконтактного измерения температуры. Абсолютно безвреден, бытового использования. Особенности: Многофункциональность — бесконтактное измерение температуры поверхности. Также замеряет температуру жидкостей, таких как молоко и детское питание, вода в ванночке для купания. Идеально подходит для бытового использования. Время замера всего 1 с. Удобство бесконтактного измерения. ЖК-дисплей с подсветкой. Бесконтактный термометр температуры тела: точно измеряет температуру частей тела, таких как лоб и ухо. Измерение запуска одним нажатием, более удобное для определения состояния тела. Измерение бесконтактного инфракрасного датчика: расстояние измерения инфракрасного термометра составляет 3 ~ 5 см / 1,18 ~ 1,97 дюйма, нет необходимости прикасаться к коже и эффективно предотвращать перекрестное заражение. ЖК-дисплей с четким дисплеем: большой ЖК-экран обеспечивает четкое отображение, высококонтрастную подсветку и индикацию, что облегчает наблюдение за показаниями. Функция энергосбережения: термометр питается от 2 \* батарейки ААА (не включены), он может отключиться автоматически после 15 секунд работы в режиме ожидания. Функция памяти: 5 наборов измерений могут быть сохранены для лучшего отслеживания изменений температуры.  (точность измерений, минимальное время измерения, надежность) регистрационное удостоверение | шт | 4 |