Приложение №1 к извещению об осуществлении закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара** | | | | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** | **Количество** | | **Единица измерения** | |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |  | |  |  | |
| 1 | Мнемосхема пляжной территории | Назначение | Информационный стенд для людей с ограниченными возможностями здоровья |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | 2 | штука | |
| Изображение | Рельефный план территории, с обозначением мест оказания услуг населению и путей движения к ним в соответствии с проектом разработанной пляжной навигацией |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Комплектация | Информационное поле, стойка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стойки | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Точки опоры к земле | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Диаметр основания стойки | ≥ 38 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Закладная для установки в грунт | ≥ 50 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Длина тактильного поля | ≥ 610 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Ширина тактильного поля | ≥ 470 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Материал тактильного поля | Композит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Текстовая информация | Тактильная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Основной текст | Объёмный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Дублирование | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Шрифт дублирования | Брайля |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| 2 | Пляжная навигация  (набор специализированных знаков и указателей) | Назначение | Информирование о способах выбора пути и методах передвижения к объектам инфраструктуры и обозначение объектов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | | 1 | набор | |
| Система крепления к вертикальной поверхности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Комплектация | Стойки, знаки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стоек | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Тактильные пиктограммы доступности | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Пиктограмма, информирующая о доступности объекта для каждой группы МГН | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Размер пиктограмм | 150\*150 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал пиктограмм | акрил или композит |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Устойчивость к УФ-излучению | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Информационные таблички о назначении пиктограммы доступности | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Шрифт информационных табличек | Брайля |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Указатели направления движения | ≥ 10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Размер указателей | 150\*150 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал указателей | акрил или композит |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Устойчивость к УФ-излучению | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Тактильные таблички с дублированием информации шрифтом Брайля | ≥ 5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Материал табличек | акрил или композит |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Размер табличек | 300\*100 | миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Стойки | ≥ 3 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Назначение | Для крепления информационных табличек и/или кнопок системы вызова помощи |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Материал стоек | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Диаметр основания | ≥38 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Закладная для установки в грунт | ≥30 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | |
| Пиктограмма доступности объекта для слабовидящих | Имеет информацию, нанесенную шрифтом Брайля. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Возможность объединения пиктограмм в одну тактильную табличку | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |
| Возможность пиктограмм использоваться по отдельности | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |

ГОСТ Р59601-2021

ГОСТ Р 56832-2020

СП 59.13330.2020