***Спецификация***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Описание товара** | **кол-во шт.** | **Цена без НДС, руб** | **Сумма****без НДС, руб** |
| 1 | Тумба выкатная с 3-мя ящиками Размеры 400\*450\*560 мм | Размеры: ширина – 400 мм , глубина -450мм, высота- 560 ммТумба с 3-мя ящиками. Тумба изготовлена из мебельных щитов или ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм. Цвет корпуса ясень шимо светлый , цвет фасадов ясень шимо светлый  Тумба укомплектована колесами мебельными в количестве 4 штук, материал пластик. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие. Ручки «скоба» на каждом ящике, материал металл. Задняя стенка изготовлена из древесноволокнистой плиты. | 5 шт | 3 500,00 | 17 500,00 |
| 2 | Шкаф для архива открытый с 5-ю полками и 40-ка ячейками.Размер 840\*330\*2000 мм | Размеры: ширина – 840 мм, глубина -330мм, высота- 2000 ммШкаф изготовлен из мебельных щитов или ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, кромка ПВХ толщина не менее 0,4 мм и не более 2 мм. Толщина корпуса не менее 16 мм и не более 18 мм. Цвет корпуса ясень шимо светлый Шкаф укомплектован 5-ю полками и 40-ка ячейками в внутри шкафа. Изделия изготовлены из мебельных щитов или ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, кромка ПВХ толщина не менее 0,4 мм и не более 2 мм. Шкаф укомплектован регулируемыми опорами Задняя стенка шкафа изготовлена из древесноволокнистой плиты. | 1 шт | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 3 | Подставка п\системный блокРазмер 280\*400\*200 мм | Размеры: ширина – 280 мм, глубина -400 мм, высота- 200 ммПодставка изготовлена из мебельных щитов или ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, кромка ПВХ толщина не менее 0,4 мм и не более 2 мм. Цвет корпуса ясень шимо светлый. | 8 шт | 890,00 | 7 120,00 |
| 4 | Шкаф для верхней одежды. Размер 800\*550\*2000 мм | Размеры: ширина – 800 мм, глубина -550мм, высота- 2000 ммШкаф изготовлен из мебельных щитов или ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 18 мм, кромка ПВХ толщина не менее 0,4 мм и не более 2 мм. Толщина корпуса не менее 16 мм и не более 18 мм.. Цвет корпуса ясень шимо светлый, цвет фасадов ясень шимо светлый. Шкаф с двумя распашной дверью, внутри дополнительная одна полка для головных уборов, штанга для одежды. Шкаф укомплектован регулируемыми опорами Ручки «скоба» на каждой двери, материал металл. Задняя стенка шкафа изготовлена из древесноволокнистой плиты. | 1 шт | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 5 | Шкаф для архива открытый с 5-ю полкамиРазмер 800\*400\*2000 мм  | Размеры: ширина – 800 мм, глубина -400мм, высота- 2000ммШкаф изготовлен из мебельных щитов или ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 26 мм, кромка ПВХ толщина не менее 0,4 мм и не более 2 мм. Цвет корпуса ясень шимо светлый. Шкаф укомплектован регулируемыми опорами Задняя стенка шкафа изготовлена из древесноволокнистой плиты. | 1 шт | 5 100,00 | 5 100,00 |
| 6 | Стол рабочий Размер 1200\*700\*750 мм | Размеры: длина – 1200 мм, глубина -700мм, высота- 750 ммСтол изготовлен из мебельных щитов или ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 26 мм, кромка ПВХ толщина не менее 0,4 мм и не более 2 мм. Цвет корпуса и столешницы, ясень шимо светлый. Стол укомплектован регулируемыми опорами | 1 шт | 3 050,00 | 3 050,00 |
| 7 | Тумба для МФУРазмер 650\*550\*700 мм | Размеры: ширина – 650 мм, глубина -550мм, высота- 700 ммТумба с нишей и распашными дверями, внутри полка. Изготовлен из мебельных щитов или ЛДСП толщиной не менее 16 мм и не более 26 мм. По всему периметру каркас должен быть обработан кромкой ПВХ, толщина не менее 0,4 мм и не более 2 мм. Цвет корпуса ясень шимо светлый, цвет фасадов ясень шимо светлый. Тумба укомплектован регулируемыми опорами. Задняя стенка тумбы изготовлена из древесноволокнистой | 1 шт | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  | **ИТОГ:** |  |  | **52 070,00** |
|  |

 **ИТОГ: 52 070,00**

 **ИП Кузьмин С.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**