**Спецификация на поставку стеклопакетов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель  (наименование характеристики) | значение | |
| Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| 1 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный  (4М1-10-4М1-10-4М1) | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 32 |
| Ширина, мм |  | 555 |
| Высота , мм |  | 1480 |
| 2 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный  (4М1-10-4М1-10-4М1) | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1, листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 32 |
| Ширина, мм |  | 585 |
| Высота, мм |  | 1450 |
| 3 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный  (4М1-10-4М1-10-4М1) | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 32 |
| Ширина, мм |  | 475 |
| Высота , мм |  | 1460 |
| 4 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный  (4М1-10-4М1-10-4М1) | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 32 |
| Ширина, мм |  | 650 |
| Высота , мм |  | 1425 |
| 5 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный  (4М1-10-4М1-10-4М1) | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 32 |
| Ширина, мм |  | 475 |
| Высота , мм |  | 1325 |
| 6 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный  (4М1-10-4М1-10-4М1 | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 32 |
| Ширина, мм |  | 395 |
| Высота , мм |  | 1375 |
| 7 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный  (4М1-10-4М1-10-4М1 | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 32 |
| Ширина, мм |  | 495 |
| Высота , мм |  | 1395 |
| 8 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный  (4М1-10-4М1-10-4М1 | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 32 |
| Ширина, мм |  | 485 |
| Высота , мм |  | 1325 |
| 9 | Стеклопакет | Тип |  | Двухкамерный  (4М1-10-4М1-10-4М1 | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1- Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 32 |
| Ширина, мм |  | 590 |
| Высота , мм |  | 1460 |
| 10 | Стекло с защитной пленкой для алюминиевой конструкции | Тип |  | Стекло | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1-Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 4 |
| Высота , мм |  | 890 |
| Ширина, мм |  | 850 |
| 11 | Стекло с защитной пленкой для алюминиевой конструкции | Тип |  | Стекло | Шт. | 1 |
| Марка стекла |  | М1-Листовое, 4мм |
| Толщина, мм |  | 4 |
| Ширина, мм |  | 835 |
| Высота , мм |  | 1020 |

До начала производства стеклопакетов произвести контрольные замеры