**Техническое задание**

**на ремонт помещений изолятора**

**1.Общие сведения**

**1.1. Заказчик:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 13 города Челябинска».

**1.2. Адрес выполнения работ:** 454047,г. Челябинск ул. Трудовая, 16.

**1.3. Характеристика объекта:** Трехэтажное здание общежития

**1.4. Общие требования к выполнению работ:**

- применяемые строительные материалы, изделия должны соответствовать ведомостям материалов и объемов работ.

- в ходе работ обязательно предоставить сертификаты на используемые материалы и изделия;

- обязательно составление актов на скрытые работы.

Работы выполняются подрядчиком собственными силами и из собственных материалов и оборудования.

Все поставляемые материалы, должны быть новыми, ранее не бывшим в эксплуатации, не подвергавшимся ремонту, замене запасных частей, комплектующих.

**В рамках исполнения обязательств Подрядчик осуществляет:**

1) Поставку необходимых для ремонтных работы материалов.

2) Демонтажные и ремонтные работы

3) Вывоз собственными силами строительного мусора с территории объекта, на котором проводятся работы

**1.5 Сроки выполнения работ:** с момента заключения договора в течение 40 календарных дней.

**1.6 Нормативно-техническая документация**

**Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов:**

- СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»;

- СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования»

- СНиП 21-01-97\* - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП 48.13330.2011 - Свод правил «Организация строительства»;

-СП 70.13330.2012– «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.04.01-87 - «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- ФЗ - № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

**2. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:** Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ и распространяется на все выполненные работы.

Гарантийный срок на товары, материалы используемые при выполнении работ – 24 месяца.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  Ремонт помещения изолятора | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,86 | | 2 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 2,87 | | 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашеваемой поверхности | 2,87 | | 4 | Очистка вручную поверхности от набела и грязи | 100 м2 расчищаемой поверхности | 4 | | 5 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,34 | | 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,13 | | 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашеваемой поверхности | 1,13 | | 8 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м плинтуса | 1 | | 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1 | | 10 | Укладка металлического накладного профиля(порога) | 100м профиля | 0,072 | | 11 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,0378 | | 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных не рубленных стенах, площадь проема до 3 М2 | 100 м2 проемов | 0,0378 | | 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м 2 поверхности | 0,02 | | 14 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | | 15 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,13 | | 16 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 | | 17 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние до 15км | 1 т груза | 2 | | 18 | Смена выключателей | 100 шт | 0,02 | | 19 | Смена розеток | 100 шт | 0,02 | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

**ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | Смесь штукатурная | кг | 871 |
| 2 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД –ВА-17, т | т | 0,18081 |
| 3 | Шпатлевка, объем 113\*1.5/1000 | т | 0,1695 |
| 4 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД –ВА-17, т | т | 0,11799 |
| 5 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД –ВА-17, т | т | 0.07797 |
| 6 | Плинтуса для полов пластиковые, 19\*48 мм | М | 101 |
| 7 | Профили стыкоперекрывающие из алюминевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 90мм | м | 7,56 |
| 8 | Скобянные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | Компл. | 2 |
| 9 | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердым ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-7, ДУ21-8, ДУ 21-9 | М2 | 3,78 |
| 10 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | Компл. | 2 |
| 11 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД –ВА-17, т | т | 0,00134 |
| 12 | Выключатели | 100 шт | 0,02 |
| 13 | Розетки | 100 шт | 0,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | | | |
| Смета на сумму: | **346 123** | | руб. | Смета на сумму: | **346 123** | | | руб. | | |
|  | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Стройка: | | г. Челябинск | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Объект: | | МБОУ Школа-интернат № 13 г. Челябинска | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | | | |
| на ремонт помещения изолятора в трёхэтажном общежитии | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | базисная цена |  | | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | | | | | | **39.746** | тыс. руб. | | **346.123** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | **0.256** | тыс. руб. | | **1.763** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **0.944** | тыс.чел.ч | | **0.944** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **10.942** | тыс. руб. | | **137.669** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2-го квартала 2018 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) 2015г. (приказ Минстроя России № 140/пр)"" | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е61-2-7  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.86 | 3 993.61 | 2 557.52 | 22.60 | 3 435 | 2 199 | 19 |  |  | 32 941 | 27 692 | 96 |
| 1 413.49 | 10.94 | 1 216 | 9 |  |  | 5 153 | 118 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Е61-1-9  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен, 100 м2 поверхности | 2.87 | 1 058.53 | 910.69 | 36.38 | 3 038 | 2 614 | 104 |  |  | 35 530 | 32 917 | 894 |
| 111.46 | 25.02 | 320 | 72 |  |  | 1 719 | 904 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | С402-0077  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ, кг | 861 | 2.74 |  |  | 2 359 |  |  |  |  | 11 589 |  |  |
| 2.74 |  | 2 359 |  |  |  | 11 589 |  |
|  | Объем: 287\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Е15-04-005-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.87 | 866.79 | 559.46 | 20.19 | 2 488 | 1 606 | 58 |  |  | 25 029 | 20 226 | 347 |
| 287.13 | 0.41 | 824 | 1 |  |  | 4 456 | 15 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | С101-0348  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17, т | 0.18081 | 16 550.00 |  |  | 2 992 |  |  |  |  | 8 163 |  |  |
| 16 550.00 |  | 2 992 |  |  |  | 8 163 |  |
|  | Объем: 2.87\*0.063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Е62-41-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Очистка вручную поверхности от набела и грязи, 100 м2 расчищенной поверхности | 4 | 205.09 | 205.09 |  | 820 | 820 |  |  |  | 10 331 | 10 331 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Е61-4-7  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.34 | 4 800.06 | 3 291.66 | 24.29 | 1 632 | 1 119 | 8 |  |  | 16 278 | 14 098 | 41 |
| 1 484.11 | 11.76 | 505 | 4 |  |  | 2 139 | 50 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Е61-1-10  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков, 100 м2 поверхности | 1.13 | 1 321.41 | 1 158.80 | 39.86 | 1 493 | 1 309 | 45 |  |  | 17 634 | 16 492 | 396 |
| 122.75 | 27.94 | 139 | 32 |  |  | 746 | 397 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | С101-5040  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Шпатлевка Ветонит KR, т | 0.1695 | 4 760.68 |  |  | 807 |  |  |  |  | 3 020 |  |  |
| 4 760.68 |  | 807 |  |  |  | 3 020 |  |
|  | Объем: 113\*1.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Е15-04-005-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.13 | 1 031.33 | 702.91 | 21.48 | 1 165 | 794 | 24 |  |  | 12 020 | 10 006 | 145 |
| 306.93 | 0.41 | 347 |  |  |  | 1 869 | 6 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | С101-0348  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17, т | 0.07797 | 16 550.00 |  |  | 1 290 |  |  |  |  | 3 520 |  |  |
| 16 550.00 |  | 1 290 |  |  |  | 3 520 |  |
|  | Объем: 1.13\*0.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Е57-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса | 1 | 37.17 | 37.17 |  | 37 | 37 |  |  |  | 468 | 468 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Е11-01-040-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса | 1 | 174.96 | 88.92 | 15.29 | 175 | 89 | 15 |  |  | 1 362 | 1 120 | 78 |
| 70.75 |  | 71 |  |  |  | 164 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | С101-4852  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм, м | 101 | 8.06 |  |  | 814 |  |  |  |  | 1 999 |  |  |
| 8.06 |  | 814 |  |  |  | 1 999 |  |
|  | Объем: 100\*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Е11-01-049-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м профиля | 0.072 | 322.95 | 211.45 | 31.10 | 23 | 15 | 2 |  |  | 223 | 192 | 11 |
| 80.40 |  | 6 |  |  |  | 21 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | С206-1351  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 90 мм, м | 7.56 | 61.35 |  |  | 464 |  |  |  |  | 776 |  |  |
| 61.35 |  | 464 |  |  |  | 776 |  |
|  | Объем: 7.2\*1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Е46-04-012-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0378 | 1 324.07 | 1 063.00 | 261.07 | 50 | 40 | 10 |  |  | 555 | 506 | 49 |
|  | 126.39 |  | 5 |  |  |  | 60 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Е10-01-039-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов | 0.0378 | 6 427.90 | 1 499.72 | 503.10 | 243 | 57 | 19 |  |  | 1 900 | 714 | 115 |
| 4 425.08 |  | 167 |  |  |  | 1 072 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | С101-0889  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных, компл. | 2 | 62.30 |  |  | 125 |  |  |  |  | 640 |  |  |
| 62.30 |  | 125 |  |  |  | 640 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | С203-0214  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-7, ДУ 21-8, ДУ21-9, м2 | 3.78 | 298.00 |  |  | 1 126 |  |  |  |  | 3 572 |  |  |
| 298.00 |  | 1 126 |  |  |  | 3 572 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | С101-0951  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл. | 2 | 90.60 |  |  | 181 |  |  |  |  | 747 |  |  |
| 90.60 |  | 181 |  |  |  | 747 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Е61-1-11  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских, 100 м2 поверхности | 0.02 | 1 963.00 | 1 709.95 | 52.47 | 39 | 34 | 1 |  |  | 462 | 430 | 10 |
| 200.58 | 38.52 | 4 | 1 |  |  | 22 | 10 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | С402-0077  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ, кг | 10 | 2.74 |  |  | 27 |  |  |  |  | 135 |  |  |
| 2.74 |  | 27 |  |  |  | 135 |  |
|  | Объем: 2\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Е62-16-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 752.40 | 305.98 | 9.57 | 15 | 6 |  |  |  | 125 | 77 | 1 |
| 436.86 | 1.63 | 9 |  |  |  | 47 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | С101-0348  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17, т | 0.00134 | 16 550.00 |  |  | 22 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 16 550.00 |  | 22 |  |  |  | 60 |  |
|  | Объем: 0.02\*0.067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Т01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2 | 35.81 | 5.25 | 30.56 | 72 | 11 | 61 |  |  | 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 785 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Т03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 2 | 16.66 |  | 16.66 | 33 |  | 33 |  |  | 157 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 157 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Е46-03-011-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд | 0.13 | 448.04 | 181.58 | 266.46 | 58 | 24 | 35 |  |  | 524 | 297 | 226 |
|  | 49.37 |  | 6 |  |  |  | 81 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Ц08-02-403-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м | 0.13 | 244.31 | 196.19 | 4.75 | 32 | 26 | 1 |  |  | 350 | 321 | 4 |
| 43.37 | 0.33 | 6 |  |  |  | 25 | 1 |
|  | *Начисления: Н17= 2* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | С501-8443  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.013 | 10 281.60 |  |  | 134 |  |  |  |  | 552 |  |  |
| 10 281.60 |  | 134 |  |  |  | 552 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Е67-9-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена выключателей, 100 шт. | 0.02 | 903.43 | 276.43 |  | 18 | 6 |  |  |  | 143 | 70 |  |
| 627.00 |  | 13 |  |  |  | 73 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Е67-9-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена розеток, 100 шт. | 0.02 | 612.43 | 276.43 |  | 12 | 6 |  |  |  | 116 | 70 |  |
| 336.00 |  | 7 |  |  |  | 46 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **25 219** | **10 812** | **435** |  |  | **191 706** | **136 027** | **2 413** |
| **13 975** | **130** |  |  | **53 267** | **1 642** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **196** | **38** | **1** |  |  | **1 161** | **461** | **4** |
| **160** |  |  |  | **696** | **1** |
|  | **. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **134** |  |  |  |  | **552** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29; %=72 - по стр. 31, 32)** | | | | | **35** |  |  |  |  | **362** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 31, 32)** | | | | | **25** |  |  |  |  | **240** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **256** |  |  |  |  | **1 763** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **24 559** | **10 774** | **434** |  |  | **189 769** | **135 566** | **2 409** |
| **13 351** | **130** |  |  | **51 795** | **1 641** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **9 743** |  |  |  |  | **33 445** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1, 2, 7, 8, 22; %=80 - по стр. 4, 10; %=68 - по стр. 6, 12, 24; %=94 - по стр. 13, 15; %=84 - по стр. 17, 28; %=90 - по стр. 18)** | | | | | **9 062** |  |  |  |  | **96 649** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 6-8, 22, 24; %=37 - по стр. 4, 10; %=54 - по стр. 12; %=51 - по стр. 13, 15; %=48 - по стр. 17, 28; %=43 - по стр. 18)** | | | | | **5 405** |  |  |  |  | **54 282** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **39 026** |  |  |  |  | **340 700** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **464** |  |  |  |  | **776** |  |  |
| **464** |  |  |  | **776** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **464** |  |  |  |  | **776** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **39 746** |  |  |  |  | **343 239** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **9 097** |  |  |  |  | **97 011** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 430** |  |  |  |  | **54 522** |  |  |
|  | **% НР** | | | | | **83** |  |  |  |  | **70** |  |  |
|  | **% СП** | | | | | **50** |  |  |  |  | **40** |  |  |
|  | **Накладные расходы с понижающим коэфф. 0,94** | | | | | **8 551** |  |  |  |  | **91 190** |  |  |
|  | **Сметная прибыль с понижающим коэфф. 0,9** | | | | | **4 887** |  |  |  |  | **49 070** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ пониж. коэф. Н/Р и С/П** | | | | | **38 657** | **10 812** |  |  |  | **331 966** | **136 027** |  |
|  | **Начисление НДС при УСН** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сметная стоимость материалов** | | | | | **13 975** | **13 975** |  |  |  | **53 267** | **53 267** |  |
|  | **НДС на сметную стоимость материалов 18%** | | | | | **2 516** | **2 516** |  |  |  | **9 588** | **9 588** |  |
|  | **Стоимость механизмов** | | | | | **435** | **435** |  |  |  | **2 413** | **2 413** |  |
|  | **НДС на эксплуатацию машин 18%** | | | | | **78** | **78** |  |  |  | **434** | **434** |  |
|  | **Итого НДС при УСН** | | | | | **2 594** | **2 594** |  |  |  | **10 022** | **10 022** |  |
|  | **Доля материалов в накладных расходах 0,1712** | | | | | **1 464** |  |  |  |  | **15 612** |  |  |
|  | **НДС на долю материалов в н.р. при УСН 18%** | | | | | **264** |  |  |  |  | **2 810** |  |  |
|  | **Доля материалов сметной прибыли 0,15** | | | | | **733** |  |  |  |  | **7 361** |  |  |
|  | **НДС на долю материалов в с.п. при УСН 18%** | | | | | **132** |  |  |  |  | **1 325** |  |  |
|  | **Итого НДС при УСН** | | | | | **2 990** | **2 594** |  |  |  | **14 157** | **10 022** |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С Н/Р И С/П при УСН** | | | | | **41 647** | **13 406** |  |  |  | **346 123** | **146 049** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |